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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	植物油加工生产线技术改造项目

	项目代码
	2605-130434-89-02-838273

	建设单位联系人
	杨红超
	联系方式
	17332004007

	建设地点
	河北省邯郸市魏县棘针寨镇南寺庄村

	地理坐标
	东经114°56′42.385″，北纬36°25′17.708″

	国民经济

行业类别
	C1333非食用植物油加工
	建设项目

行业类别
	十、农副食品加工业13；16、植物油加工133

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(技改
(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	魏县行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	魏技改备字[2026]005号

	总投资

（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	5
	施工工期（月）
	3

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	（1）产业政策符合性分析

对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其修改单，本项目属于C1333非食用植物油加工。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中“鼓励类”、“淘汰类”项目，属于允许类项目。本项目未列入《市场准入负面清单》（2025年版）中禁止准入类和许可准入类项目。项目于2026年5月15日取得魏县行政审批局出具的备案信息，备案文号：魏技改备字[2026]005号。

因此，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。

（2）“三线一单”符合性分析

本项目与“三线一单”符合性分析见下表。
表1-4  本项目与“三线一单”相符性分析

内容

要求

本项目情况

符合性

生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
项目选址位于河北省邯郸市魏县棘针寨镇南寺庄村，不在生态保护红线范围内。

符合

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
项目对产生的废气经治理之后能做到达标排放；无生产废水外排，盥洗废水直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，委托附近村民定期清运作农肥，不外排；固废可做到无害化处置。

采取本环评提出的相关防治措施后，各类污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。
符合

资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从资源能源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提出重要依据。
项目用水来自区域供水管网，不单独开采地下水，供电由国家电网提供，项目建成运营后通过内部管理、设备选型、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
符合

环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“允许类”项目。项目已于2026年5月15日取得魏县行政审批局关于该项目备案，备案编号：魏技改备字〔2026〕005号。因此，项目不在环境准入负面清单内，符合国家产业政策。
符合

（3）与《邯郸市生态环境准入清单》（2025年版）符合性分析
（一）邯郸市生态环境总体管控要求

①与邯郸市生态空间总体管控要求符合性分析

对照《邯郸市生态环境准入清单（2025年版）》逐条进行本项目与文件联动分析如下：

①邯郸市生态空间总体管控要求
表1-5   与邯郸市生态空间总体管控要求对比结果一览表

要素
管控要求
本项目相关内容
对比结果
生态保护红线
1、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

2、严格禁止任何单位和个人擅自占用和改变用地性质。禁止生态保护红线内空间违法转为城镇空间和农业空间。

3、生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。
1、项目选址位于河北省邯郸市魏县棘针寨镇南寺庄村，占地范围内不涉及各类生态保护红线；

2、技改项目不新增用地，依托现有工业厂房，不涉及用地性质改变；

3、本项目不涉及占用生态保护红线。
符合
一般生态空间
总体要求
1、生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。

2、从严控制生态空间转为城镇空间和农业空间。

3、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。

4、严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。
本项目位于河北省邯郸市魏县棘针寨镇南寺庄村，技改项目不新增用地，依托现有工业厂房，占地范围内不涉及占用一般生态空间。
符合
②邯郸市大气环境总体管控要求
表1-6   与邯郸市大气环境总体管控要求对比结果一览表

类型
管控要求
本项目相关内容
对比结果
污染物防控目标
2025年SO2、NO2、PM2.5年均浓度分别达到20微克/立方米、38微克/立方米、42微克/立方米，遏制O3恶化态势，优良天数比例控制在58%以上。2035年SO2、NO2、PM2.5年均浓度分别达到20微克/立方米、38微克/立方米、35微克/立方米，O3在现状基础上得到控制，优良天数比例控制在75%以上。
项目废气经收集治理后达标排放，对区域大气环境影响可接受。
符合
空间布局
1.严格落实钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换政策，严禁新增钢铁、焦化、水泥和平板玻璃等产能，禁止新增化工园区。

2.严控“两高”产业规模。以钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、煤电等行业企业为重点，严格控制新增产能，遏制高耗能、高排放项目盲目发展。持续巩固去产能成果，严格落实产业准入条件，坚决防止反弹。

3.严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，加大重点行业低效和过剩产能压减力度，淘汰4.3米焦炉，关停部分1000立方米以下高炉和100吨以下转炉。

4.发展壮大“532”市域主导产业，加快新旧动能转换。提升传统优势产业发展能级，完成钢铁产业整合重组，延伸钢铁产业链条，加快建设全国重要精品钢材生产基地，形成“一集群五基地”产业格局。

5.严格控制高耗能项目建设，提高市场准入门槛，严格控制新增煤电机组装机规模，审慎发展石油化工等项目。

6.严格散煤生产、加工、储运、销售环节监管，“禁煤区”“高污染燃料禁燃区”不得新设散煤经营网点。

7.推进煤炭、钢铁、焦化、水泥等大宗货物年运输量150万吨以上的大型工矿企业、大型物流园区以及港口集疏运铁路专用线、管道或封闭管廊等建设。

8.确保“散乱污”企业动态清零。建立“散乱污”企业动态管理机制，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移，死灰复燃。

9.对30万千瓦及以上热电联产机组覆盖范围内的自备燃煤电厂实施关停整合。
1、本项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业；
2、本项目不属于“两高”产业；
3、本项目不涉及焦炉和转炉；
4、本项目不属于钢铁产业；
5、本项目不属于高能耗建设项目；
6、本项目不涉及散煤生产、加工、储运、销售环节；
7、本项目不涉及煤炭、钢铁、焦化、水泥等大宗货物运输；
8、本项目企业不属于“散乱污”企业；
9、本项目不涉及热电联产机组。
符合
污染物排放
1.开展重点行业能源消耗、资源效率对标对表行动，推动重点污染企业搬迁入园、改造升级或依法退出。对未按期完成有组织、无组织超低排放改造、超标排放的重点行业企业实施停产整治。
2.以钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等行业为重点，开展清洁化、循环化、低碳化改造。
3.全面推进燃煤电厂超净排放改造。
4.加强焦化、建材(水泥、平板玻璃、陶瓷)等重点行业有组织超低排放监督管理，对物料储存、输送和生产工艺过程等无组织排放情况开展排查，建立清单，实施深度治理。
5.深入开展工业窑炉和锅炉综合治理。全面提升砖瓦、石灰、耐火材料等行业工业窑炉的治污设施处理能力。
6.推进消耗臭氧层物质淘汰国际履约工作，建立ODS销售使用清单，完善备案制度，加强含氢氯氟烃流通和消费监管，严格源头准入，加快消耗臭氧层物质替代。
7.强化涉VOCs企业“一厂一策”精细管控，完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，推进涉VOCs产业集群配套建设一批有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中处理中心、集中涂装中心。
8.对涉粉状物料十大行业935家企业开展提升改造专项行动，按照“标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批”的总体要求，统一标准、统一时间表，从生产工艺、产品质量、产能规模、污染治理等方面提出具体治理任务，确保无组织排放得到全面控制。
9.严控建筑工地、裸土裸地、公路、城市和县乡(镇)道路扬尘，实行“以克论净”和尘负荷考核。逐年提高城镇绿化率和全市林木覆盖率。
10.对市主城区235块裸土裸地和270块春白地实施硬化和绿化，确保动态清零。2021年底，在完成112处露天矿山修复的基础上，再完成27处露天矿山修复。重点行业107家企业有组织和无组织排放稳定实现超低排放，实现超低新常态。六个行业450家企业稳定达到“邯郸限值”。
11.严控露天烧烤及秸秆焚烧污染。
12.实施农业氨排放削减。2021年，在全市推广氨排放控制措施，完成210万亩农田推广应用，有效降低氨对PM2.5的影响。
1、不涉及；
2、不涉及；
3、不涉及；
4、不涉及；
5、不涉及；
6、不涉及。
7、项目生产过程中产生的有机废气经集气罩收集，采用“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附装置”处理后排放；
8、不涉及；
9、本项目施工期仅进行生产设备安装，不涉及土建工程；
10、不涉及；
11、不涉及；
12、不涉及。
符合
环境风险防控
建立完善省、市环境空气质量预报预警体系建设，推进大气污染物时空分布及传输规律研究，提高预警信息前瞻性和准确率，提前72小时发布重污染天气预警信息，指导企业调整生产计划，有效落实应急减排措施，最大程度减轻重污染天气应急响应对企业生产造成的影响。
企业严格按照重污染天气应急响应要求执行。
符合
资源开发利用
1.新上涉气建设项目绩效评价达到B级及以上水平。
2.严格控制煤炭消费总量。对新增耗煤项目实施等(减)量替代。实施工业企业精准减煤工程，对钢铁、焦化、电力等用煤大户通过技改和加强管理降低能耗。
3.重点推进秸秆机械化直接还田、秸秆饲料化利用、秸秆燃料化利用、秸秆基料化利用、秸秆发电及工业原料化利用和秸秆收储运体系建设。
4.推进畜禽粪污综合利用，规模化畜禽养殖场全部建成粪污治理设施。
5.严格散煤生产、加工、储运、销售环节监管，“禁煤区”“高污染燃料禁燃区”不得新设散煤经营网点。加强散煤质量抽检，散煤销售网点和燃煤使用单位的抽检覆盖率达到100%。
1、项目按照优秀以上水平绩效开展设计和建设，实施后按要求开展绩效评级；
2、不涉及；
3、不涉及；
4、不涉及；
5、不涉及。
符合
③邯郸市水环境总体管控要求
表1-7   与邯郸市水环境总体管控要求符合性情况

类型
管控要求
本项目相关内容
对比结果
水污染物防控目标
2025年地表水Ⅲ类及以上水体断面比例达到27%以上，劣Ⅴ类水体基本消除；2035年全面消除劣Ⅴ类水质。
项目无生产废水排放，盥洗废水直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，委托附近村民定期清运作农肥，不外排
符合
空间布局
1.强化饮用水水源保护。建立县级及以上集中式饮用水水源清单，明确水质目标，实行达标管理。
2.开展水环境承载力评价。推进美丽河湖保护与建设，发挥引领示范作用。
3.保护河湖生态空间。落实生态保护红线制度。禁止侵占自然湿地等水源涵养生态空间，已侵占的全部予以恢复。
4.严格水域岸线用途管制和土地开发利用。新建项目应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊、水库岸边地带的管理和保护范围。
5.子牙河水系、漳卫南水系、黑龙港水系和徒骇马颊河水系干流沿岸以及岳城水库水源地、羊角铺地下水水源地等重要饮用水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
6.优化养殖产业空间布局。以饮用水水源、水质较好湖库、国家级湿地（公园）等环境敏感区域为重点，科学划定养殖区，明确适养、限养和禁养区。全面清理禁养区相关养殖项目，严防反弹。
7、在跃峰渠工程管理范围内从事工程建设活动的，建设单位或个人应当将工程建设方案报送市水行政主管部门审查同意后，方可按照基本建设程序履行审批手续。市水行政主管部门依法对施工进行监督。穿、跨、临渠的桥梁、道路、管道、缆线、取水、排水、监测等工程设施的建设单位、产权单位或者使用单位，应当对设施进行日常检查和维护，保证其正常运行，发现危害渠道安全、妨碍渠水畅通等情况的，应当及时进行整改、消除安全隐患。
1、不涉及；

2、不涉及；

3、不涉及；

4、不涉及；

5、不涉及；

6、不涉及；

7、不涉及。
符合
污染物排放
1、严查非法排污行为，压实地方政府属地责任，建立健全长效监管机制，促进国考重要水功能区稳定达标；
2、加快老旧城区、城中村和城乡接合部生活污水收集设施建设，提升城市生活污水集中收集效能。加快乡镇级污水处理厂建设，补齐污水处理能力短板；
3、严格排水许可监管，杜绝雨污混接错接，遏制雨水管网违法排污。加强雨水管网运行维护，定期清疏管道污泥；
4、河流两岸现有的林地、草地、滩地应维持原状，不得开发占用；缓冲带内的现有农田不得施加化肥和农药；缓冲带内的现有违法违章建筑应依法依规由政府组织清除。生态缓冲带应按照“守、退、补”的原则严格保护，控制岸线开发强度；
5.针对性推进“散乱污”企业整治、工业全面达标排放计划、工业集聚区（省级以上经济技术开发区、高新技术产业开发区以及省级以下各类工业集聚区）水污染治理、城镇污水处理基础设施建设、畜禽养殖废弃物资源化综合利用、化肥和农药使用量零增长、农村人居环境整治和河湖内源治理等工程措施，确保污染负荷大幅度削减。
6.严格执行相关流域和行业水污染物排放标准，对未达到相应排放标准和排放限值的企业实施污水处理设施提升改造。
7.对集中式饮用水水源保护区、水质优良河流湖库沿岸沿线、引黄入淀沿线、南水北调工程沿线、自然保护区等环境敏感区，通过建设生态沟渠、植物隔离条带、净化塘、地表径流积池等设施减缓农田氮磷流失，减少对水体环境的直接污染。

1、不涉及；
2、不涉及；
3、企业严格落实雨污分流；
4、不涉及；
5、不涉及；
6、项目无生产废水产生，盥洗废水直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，委托附近村民定期清运作农肥，不外排；
7、不涉及。
符合
环境风险防控
1.加强监测能力建设，定期开展市、县、乡、农村集中式饮用水水源及南水北调输水工程水质监测。
2.定期监测入河排污口，对超标排放的进行通报、督办。建设完善监管体制机制，督促各地落实属地监管责任。
3.推进重点控制断面上游3-5千米，下游100-500米内生态缓冲带建设，在水域与陆地之间因地制宜建设乔灌草相结合的立体植物带，利用缓冲带植物的吸附和分解作用，拦截污染、净化水体、提升生态系统完整性。
4.有效防控饮用水水源保护区环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。
5.污水集中处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。在完成危险废物鉴定的基础上，鼓励城镇污泥合规采取协同焚烧、建材利用、土地利用等方式，对处理后的污泥进行资源化利用。禁止不达标的污泥进入耕地。
1、不涉及；
2、不涉及；
3、不涉及；
4、项目无生产废水产生，盥洗废水直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，委托附近村民定期清运作农肥，不外排，不会对饮用水源产生影响；
5、不涉及。
符合
资源开发利用
1.推进畜禽粪污集中处理与资源化利用，强化病死畜禽无害化处理体系建设。持续推进畜禽粪污资源化利用，以种养结合、协同减排为引导，强化粪污收运还田体系建设，结合实际选择粪污肥料化、燃料化、基质化等资源化利用模式，实现粪污就近利用。
2.调整种植业结构，大力发展精细农业，推广优质高产多抗的农作物品种，发展高效生态循环农业。有效控制化肥使用量，实现主要农作物测土配方施肥技术全覆盖。在政策上鼓励施用有机肥，减少农田化肥氮磷流失。
1、不涉及；
2、不涉及。
符合
④邯郸市土壤环境总体管控要求
表1-8    与邯郸市土壤环境总体管控要求符合性情况

类型
管控要求
本项目相关内容
对比结果
污染物防控目标
2025年受污染耕地安全利用率达到95%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障。
项目位于河北省邯郸市魏县棘针寨镇南寺庄村，技改项目不新增用地，依托现有工业厂房，占地范围内不涉及耕地。
符合
空间布局
1.在未污染耕地集中区域全面推进高标准农田建设，将符合条件的未污染耕地划入永久基本农田，不得新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等可能造成土壤污染的建设项目。

2.组织对关闭、搬迁、腾退工业企业用地进行全面排查，动态更新疑似污染地块名单、污染地块名录，确保符合《中华人民共和国土壤污染防治法》《污染地块土壤环境管理办法(试行)》等要求的建设用地地块全部纳入全国污染地块土壤环境管理信息系统加强监管。

3.土壤污染重点监管单位应全面落实土壤污染防治义务，严格控制有毒有害物质排放，制定自行监测方案并组织实施。企业自行监测、隐患排查以及执法部门监督检查发现土壤和地下水污染的，相关企业要制定整改方案和建立台账清单。

4.推动工业固废综合利用，促进工业固废减量化、资源化。加强塑料污染防控，强化对生产、使用、销售塑料制品单位的监督检查，有序禁止限制部分塑料制品生产、销售、使用。

5.2021年底前，配合省相关部门对褐煤开采洗选、非金属材料和碎屑加工处理、白酒制造、金属家具制造、再生橡胶制造、生物药品制造行业企业等开展用地土壤污染状况调查，进一步摸清相关非重点行业企业土壤污染状况及分布，支撑非重点行业企业用地土壤污染防治和风险管控。

1、不涉及；
2、不涉及；
3、企业不属于邯郸市土壤污染重点监管单位；
4、本项目产生的各类固废均得到妥善处置或综合利用；
5、不涉及。
符合
污染物

排放
1.依法加强未污染耕地土壤的保护，未利用地不得污染和破坏，确保优先保护类耕地面积不减少、土壤环境质量不下降。
2.治理修复优先采取不影响农业生产、不降低土壤生产功能的农艺、生物修复措施，采取措施防止产生二次污染。
3.严防农业面源污染。持续实施化肥农药减量增效行动，化肥农药使用量持续保持负增长。持续开展耕地周边涉重金属行业企业污染源排查整治，强化耕地土壤污染源头防控。
4.加强企业拆除活动污染防治现场检查，督促企业落实拆除活动污染防治措施。
5.统筹区域危险废物利用处置能力建设，实现危险废物产生量与利用处置需求的基本匹配。积极推进危险废物环境监管智能监控体系建设，提升危险废物智能化监管水平。
6.加快城镇(园区)污水处理厂管网覆盖范围内村庄污水管网建设。加强集中式污水处理设施建设。统筹厕所粪污无害化集中处理和生活灰水有效管控。
7.继续开展10万亩及以上农田灌溉水水质监测，加强监督检查，防止未经处理或达不到农田灌溉水质标准的废(污)水进入农田灌溉系统。
1、不涉及；
2、不涉及；
3、不涉及；

4、不涉及；
5、不涉及；
6、不涉及；
7、不涉及。
符合
环境风险防控
1.纳入全国污染地块土壤环境管理信息系统的地块，应按照国家有关环境标准和技术规范开展土壤污染状况调查、评估、风险管控或修复。土壤环境质量符合用地规划要求后，方可进入用地程序。
2.严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度，以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块，危险化学品生产企业搬迁改造的遗留地块为重点，采用水泥窑协同处置等适宜方式加快处理污染土壤，加强风险管控和治理修复。对暂不开发利用的污染地块，采取风险管控措施，开展土壤及地下水污染状况监测。
3.疑似污染地块或污染地块的土地征收、回收、收购环节，严格执行相关规定，及时查询相关地块土壤环境质量状况。涉及成片污染地块分期分批开发的，以及污染地块周边土地开发的，要优化开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复影响周边拟入驻敏感人群。
本项目位于河北省邯郸市魏县棘针寨镇南寺庄村，技改项目不新增用地，依托现有工业厂房，占地范围内不涉及耕地及污染地块。
符合
资源开发利用
1.根据人口规模和实际产生粪污量、处理覆盖范围等情况，统筹建立区域性厕所粪污无害化集中处理站，或利用已有沼气工程进行集中处理，集中粪污无害化处理设施出水达到农田灌溉标准后可直接用于农田灌溉。制定农村生活污水收集回用等有效管控措施，通过冲厕、庭院绿化等原位消纳方式，或联户建立集中生态化处理设施处理后中水回用，实现生活污水源头减量、无害化处理。
2.畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到79%。秸秆综合利用率达到97%以上，农膜回收率达到90%以上，持续开展耕地周边涉重金属行业企业污染源排查整治，强化耕地土壤污染源头防控。
3.支持固体废物综合利用项目建设，提高大宗固体废物综合利用效率和水平，加快补齐危险废物处理短板。
1、不涉及；
2、不涉及；
3、本项目产生的各类固废均得到妥善处置或综合利用。
符合
⑤邯郸市资源利用总体管控要求
表1-9    与邯郸市资源利用总体管控要求对比结果一览表

类别
管控要求
本项目相关内容
符合性
水资源总量和强度要求
2025年水资源利用总量22.30亿立方米以下，其中地下水取水量9.71亿立方米以下。
项目用水由区域供水管网提供。
符合
水资源管控要求
1.强化地下水禁采限采管理。在地下水禁采区，除临时应急供水和无替代水源的农村地区少量分散生活用水外，严禁取用地下水，已有的要限期关闭；在地下水限采区，一律不新增地下水开采量。

2.在利用地表水灌溉水源有保障的区域和退耕实施雨养旱作的区域，对农业灌溉机井实施封填；在深层承压水漏斗区，对农业灌溉取用深层承压水的机井有计划予以关停。

3.实行严格的产业准入制度，对地下水超采地区，严把取水许可关口，不得新建技改高耗水项目。

4.加快城镇供水水源置换。充分利用当地水和外调水，加快配套供水工程建设，加大水源切换力度，强制性关闭自备井，有效压减城镇生活和工业地下水开采量。
1、项目用水由区域供水管网提供，不采用地下水；

2、不涉及；

3、项目不属于高耗水项目，不取用地下水；

4、项目供水由区域集中供水管网提供。
符合
能源管控要求
1.采取措施，调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用；优化煤炭使用方式，推广煤炭清洁高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消费中的比重，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。

2.国家推行煤炭洗选加工，降低煤炭的硫分和灰分，限制高硫分、高灰分煤炭的开采。禁止开采含放射性和砷等有毒有害物质超过规定标准的煤炭。

3.严控工业和民用燃煤质量，面向工业用销售的煤炭经营企业(网点)要严格执行《工业和民用燃料煤》（DB13/2081-2014）中关于工业用煤的标准规定；面向民用销售的型煤生产企业要严格执行国家强制性标准《商品煤质量民用散煤》（GB34169-2017）中“1号”质量指标的规定。

4.对新增耗煤项目实施等(减)量替代。

5.平原地区农村全部完成生活和冬季取暖散煤替代，实现散煤动态清零。
1、项目导热油炉采用电加热，不涉及煤炭使用；

2、不涉及；

3、不涉及；

4、不涉及；

5、不涉及。
符合
土地资源总量和强度要求
2025年邯郸市耕地保有量592940公顷（889.41万亩），永久基本农田保护面积524640公顷（786.96万亩），城镇开发边界扩展倍数≤1.3；2035年邯郸市耕地保有量592940公顷（889.41万亩），永久基本农田保护面积524640公顷（786.96万亩），城镇开发边界扩展倍数≤1.3。
本项目位于河北省邯郸市魏县棘针寨镇南寺庄村，技改项目不新增用地，依托现有工业厂房，不涉及占用耕地、永久基本农田。
土地资源管控要求
1.国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地。国家实行占用耕地补偿制度。

2.禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

3.建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续。
本项目位于河北省邯郸市魏县棘针寨镇南寺庄村，技改项目不新增用地，依托现有工业厂房，不涉及土地管控要求中的内容。
符合
⑥邯郸市产业布局总体管控要求
表1-10    本项目与“产业布局总体管控要求”对比结果一览表
产业
管控要求
本项目相关内容
对比
结果
产业布局总体要求
1.严把项目准入关。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单和产业准入政策，严格落实钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换政策，严禁新增钢铁、焦化、水泥和平板玻璃等产能，禁止新增化工园区。

2.进一步优化产业结构。以提升产业链水平为方向，推动产业向中高端迈进，优化提升精品钢材、装备制造、食品加工、现代物流、文化旅游五大现有优势产业，培育壮大新材料、新能源、生物健康三大新兴产业，谋划布局安防应急、电子信息和网络两大未来产业，构建高新技术产业优势凸显、现代服务业支撑强劲、传统产业优质高效的产业发展格局。

3.加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。

4.发展壮大“532”市域主导产业，加快新旧动能转换。提升传统优势产业发展能级，完成钢铁产业整合重组，延伸钢铁产业链条，加快建设全国重要精品钢材生产基地，形成“一集群五基地”产业格局。
1、项目占地不涉及生态保护红线，符合环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单和产业准入政策；
2、不涉及；
3、本项目符合区域产业定位和产业布局要求；
4、不涉及。
符合
项目入园准入要求
1.造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、水泥、平板玻璃、石灰、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。
2.新（改、扩）建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。
1、不涉及；

2、不涉及。
符合
⑦与邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单符合性分析

表1-11  与魏县生态环境准入清单对比要求符合性分析

编号

单元

类别

环境要素类别

维度

管控措施

本项目情况

符合性

ZH13043430139
一般管控单元
-
空间

布局

1.禁止建设《产业结构调整指导目录(2019年本)》中禁止类项目及设备(如砖瓦轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑、普通挤砖机等）。
项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“允许类”项目。
符合

污染物排放管控

1.淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤。

2.砖瓦行业污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB2962-2013）及修改单中相应排放限值要求。

3.冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑(电窑除外)、炭素焙(煅)烧炉(窑)、石灰窑、和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。

4.对涉粉状物料十大行业按照“退后十”方案中相应要求管理。

5.工业炉窑污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB13/1640-2012)和《关于印发<河北省工业炉窑综合治理实施方案>的通知》(冀环大气〔2019〕607号)及“退后十”方案中邯郸限值要求。

6.全面加强原辅材料源头替代，从源头减少VOCs产生。涉VOCs重点企业全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。选择适宜的废气治理工艺，对VOCs污染源进行有效处理。
1、项目导热油炉采用电加热，不涉及散煤使用；

2、不涉及；

3、不涉及；

4、不涉及；

5、不涉及；

6、项目工艺过程中产生的VOCs废气，采用集气罩收集，经“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附装置”处理后达标排放。
符合

环境风险防控

工艺过程中产生的含VOCs废料(渣、液)满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的要求。
不涉及
符合

资源利用效率

鼓励烧结砖瓦生产企业推进合同能源管理，建立能耗综合监测系统，开展窑炉热平衡测试，对主要能源消耗、重点耗能设备实施实时可视化管理。对现有生产烧结墙体材料的企业，要确保达到《烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》(GB30526-2019)限定值，争取达到先进值。
不涉及
符合
综上所述，本项目符合邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入要求。

（4）绩效分级符合性分析

对照《邯郸市八个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中“其他行业”绩效分级指标，达到优秀级以上水平，项目符合性分析如下。

表1-12  本项目绩效分级（优秀）符合性分析一览表
指标
优秀企业
本项目情况
符合性

能源类型

电能、天然气等清洁能源
项目工艺过程中全部采用电能
符合
污染治理技术

1、各产排污节点污染物配套治理设施完备，运行正常，风量满足需求且回收效率符合标准，废气污染物排放浓度稳定达标排放，排放速率及处理效率满足相关行业规定要求；

1、生产过程中加热搅拌、热压等过程中产生的废气，采用“集气罩+碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附+15m排气筒”；
符合
2、生产车间内无散放原料，生产工序各产尘节点设置独立集气罩，配备除尘设施；

2、生产车间内无散放原料，不涉及粉尘废气；

符合
3、卸料点及落料位置设集尘装置并配备除尘设施。
3、物料采用管道泵吸，无粉尘产生。
符合
无组织排放
1、车间地面、墙体、设备顶部整洁无积尘，厂区内无明显异味；
1、车间地面、墙体、设备顶部整洁无积尘，厂区内无明显异味；

符合
2、产尘工序设备需四面封闭并与原料棚或其他工序隔离；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。
2、生产车间封闭，物料采用管道泵吸，无粉尘产生；
符合
3、散状物料采用封闭式输送方式；皮带输送机的受料点、卸料点及落料位置设集尘装置并配备除尘设施；皮带输送机或物料提升机在密闭廊道内运行。
3、物料全部采用包装桶密闭贮存转运。

符合
4、通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭。
4、通道口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门。

符合
5、厂、棚四面密闭；物料进棚存放，物料分类分区堆存，无露天堆放物料；密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）；料棚内除物料堆放区域外没有明显积尘；料棚内所有地面完成硬化；料棚安装固定的喷雾装置，配备移动式雾炮装置。
5、厂、棚四面密闭；物料进棚存放，物料分类分区堆存，无露天堆放物料；料棚内除物料堆放区域外没有明显积尘；料棚内所有地面完成硬化。
符合
6、出入厂区口处配高压清洗装置对车辆车轮、车身进行冲洗，严禁带泥上路；
6、本项目建设完成后，出入厂区口拟配高压清洗装置；
符合
7、厂区道路全部硬化且平整无破损，厂区内环境整洁，无积尘，无裸露空地，闲置空地完成绿化。

7、厂区道路全部硬化且平整无破损，厂区内环境整洁，无积尘，无裸露空地，闲置空地完成绿化。

符合
分表计电

主要生产设备及环保设备完成分表计电并联网。

本项目建设完成后，项目主要生产设备及环保设备完成分表计电并联网。
符合
排放限值

企业锅炉烟气排放限值要求：
1、天然气锅炉、管道燃气排放限值：颗粒物5mg/m³、二氧化硫10mg/m³、氮氧化物30mg/m³；

2、燃料煤锅炉排放限值：颗粒物10mg/m³、二氧化硫35mg/m³、氮氧化物50mg/m³；

3、燃油锅炉：颗粒物10mg/m³、二氧化硫20mg/m³、氮氧化物50mg/m³；

4、燃生物质成型燃料锅炉：颗粒物10mg/m³、二氧化硫35mg/m³、氮氧化物50mg/m³；

项目导热油炉采用电加热，不涉及锅炉烟气。
符合
监测监控水平

厂区内主要产尘点周边、运输道路两侧布设空气质量监测微站点，监控PM等管控情况，产生VOCs废气的区域布设VOCs监控设施。

项目建成后，按要求在厂区布设VOCs监控设施，监控VOCs废气；
符合
环境管理水平

环保档案
1、环评批复文件、竣工验收文件；
2、排污许可证及季度、年度执行报告；

3、废气治理设施运行管理规程；
4、一年内第三方废气监测报告
项目建成后，建设单位按要求做好环保档案。
符合
管理制度健全
1、建立无组织排放长效管理机制；

2、岗位责任制度；

3、达标公示制度和定期巡查维护制度等

项目建成后，建设单位按要求建立管理制度
符合
行政处罚：一年内未存在未批先建、未超标排放等环境违法行为，未受到行政处罚或构成犯罪
按要求正在履行环保审批手续
符合
设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
建设单位配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力
符合
台账记录：
1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；
2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间）；

3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；

4、主要原辅材料消耗记录；

5、燃料（天然气）消耗记录

项目建成后，建设单位按要求做好台账记录
符合
运输方式
1、物料公路运输全部使用达到国六及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车；
1、物料公路运输全部使用达到国六排放标准的车辆；

符合
2、厂内运输车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车；
2、无厂内运输车辆；

符合
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械；
3、厂区非道路移动机械全部使用新能源机械；

符合
运输监管
建设门禁和视频监控系统（如厂区有多处货运进出口，应分别设置门禁系统和视频监控系统），监控运输车辆进出厂区情况；建立运输管理电子台账（包括车牌号和排放阶段等）。视频和电子台账监控数据保存六个月以上。车辆随车清单、行驶证等留存电子版备查

项目建成后，按要求建设门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况；建立运输管理电子台账（包括车牌号和排放阶段等）。视频和电子台账监控数据能保存六个月以上。车辆随车清单、行驶证等留存电子版备查

符合
综上，对照《邯郸市八个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中其他行业绩效分级指标要求，本项目达到优秀及以上水平。

（5）与其他相关生态环境保护规划符合性分析

表1-13  与其他相关生态环境保护规划符合性分析

序号

政策

本项目情况
符合性
1
《河北省人民政府关于印发<河北省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（冀政字〔2022〕2 号）

推动重点行业深度治理和超低排放。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准

项目不涉及钢铁、焦化、煤电、水泥等行业
符合

深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物（VOCs）废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。推行加油站夏季高温时段错时装卸油，提倡城市主城区和县城建筑墙体涂刷、建筑装饰以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外工程错时作业。加强汽修行业挥发性有机物（VOCs）综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。开展工业园区和产业集群挥发性有机物（VOCs）综合治理，重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复（LDAR）管理系统，推广建设涉挥发性有机物（VOCs）“绿岛”项目，规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等。建立健全监测预警监控体系，探索挥发性有机物（VOCs）有组织、无组织超标排放自动留样监测，强化自动监测数据执法应用

项目加热搅拌、压榨等工艺过程中产生的VOCs废气经集气罩收集后，通过“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附装置”处理后排放
符合

强化工业污染减排。实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区

项目不涉及工业废水，盥洗废水直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，委托附近村民定期清运作农肥，不外排。
符合

加强空间布局管控。将土壤和地下水环境要求纳入相关规划。永久基本农田集中区域禁止新建可能造成土壤污染的建设项目。污染地块再开发利用，严格落实规划用途及相应的土壤环境质量要求，科学设定成片污染地块及周边土地开发时序。强化工业企业土壤污染风险防控。新（改、扩）建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。严格控制重金属排放总量。新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施污染物排放减量替代。推动涉重金属企业清洁生产技术改造，实施强制性清洁生产审核。新（扩）建铅锌冶炼、铜冶炼建设项目执行颗粒物、重点重金属污染物特别排放限值。加快有色金属行业企业提升改造，加强钢铁、硫酸、磷肥等行业废水总铊治理，深入推进电镀、铅蓄电池制造、制革等行业整治提升。到2025年，重点行业重点重金属污染物排放量下降比例达到国家要求

技改项目不新增用地，依托现有厂房；项目不涉及重金属，已制定切实可行的土壤和地下水污染防治措施，不会对土壤和地下水环境产生明显影响

符合

2
《河北省水污染防治工作方案》

坚持空间均衡。全省七大水系干流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展

项目不属于高污染、高耗水行业
符合

3
《邯郸市人民政府关于印发邯郸市生态环境保护“十四五”规划的通知》（邯政字[2023]7号）

1、加强生态环境分区管控。严格规划环评审查和项目环评准入，落实规划环评和项目环评联动机制。

2、健全绿色低碳循环发展环境政策体系。完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费。严格执行污染物排放总量控制。

3、坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。新建、改建、技改“两高”项目要严格落实产能置换规定，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能。

4、严格重金属污染防控。严格落实重金属污染物排放总量控制制度，完善全口径涉重金属重点行业企业清单。

1、项目符合邯郸市生态环境分区管控；

2、项目严格执行污染物排放总量控制；

3、项目不属于“两高”项目；

4、项目不涉及重金属污染物。
符合
4
《“十四五”噪声污染防治行动计划》
树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。加强工业园区管控。鼓励工业园区进行噪声污染分区管控，优化设备布局和物流运输路线，采用低噪声设备和运输工具。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居住区域转移
项目通过采取基础减振，密闭厂房等措施降噪
符合
5
《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）
加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施，加强工业固体废物综合利用
项目产生的一般固废和危险废物均进行了合理处置，不会对土壤产生污染
符合
加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。按计划逐步淘汰普通照明白炽灯。提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。制定涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。
项目不属于涉重金属行业
符合
6
《挥发性有机物无组织排放控制标准》

VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。

5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
项目涉VOCs物料采用密闭包装桶包装，存储于车间内储存仓库内，非取用状态时保持密闭。
符合

企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

本次评价要求：建设单位实际生产过程中建立VOCs台账管理制度，详细记录含VOCs物料、产品相关信息，台账保留至少5年。
符合
10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

本次评价要求：VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。若VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行。
符合
10.2.1企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。

项目有机废气收集后通过“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附装置”进行处理后排放。
符合
10.3.1VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297-1996或相关行业排放标准的规定。

项目有机废气排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他行业相关限值要求。
符合
10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。

项目在有机废气产污节点处均设置废气收集装置，汇入“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附装置”处理，处理效率不低于80%。
符合
10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系根据环境影响评价文件确定。

项目设置的排气筒高度为15米。

符合
7
《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字[2023]326号）
沙区范围主要涉及的地域，邯郸市主要涉及：丛台区、大名县、馆陶县、鸡泽县、临漳县、邱县、永年区。
项目位于河北省邯郸市魏县棘针寨镇南寺庄村，本项目占地区域不涉及沙区。
符合
8
《关于印发<河北省大运河文化保护传承利用实施规划—生态环境保护修复专项规划><河北省大运河文化保护传承利用生态环境保护修复专项规划实施方案>的通知》
严格生态空间准入。依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，探索生态保护红线内国土空间准入正面清单，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途大运河岸线实行空间准入清单管理，因地制宜制定禁止和限制发展产业目录，强化准入管理和底线约束。在大运河岸线1000 米滨河生态空间内，严格保护永久基本农田，严禁占用粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，严控新增非公益建设用地，属城市建成区的，强化规划管控，落实用途管制。

大运河岸线2000 米核心监控区范围内，严禁占用生态空间新建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，以及不符合相关规划的码头工程，严禁开发未利用地。
魏县境内存在大运河中的卫河，项目位于魏县棘针寨镇南寺庄村，不涉及大运河核心监控区。
符合
综上，本项目建设符合《河北省人民政府关于印发<河北省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（冀政字〔2022〕2 号）等相关生态环境保护规划。

（6）选址合理性分析

项目位于河北省邯郸市魏县棘针寨镇南寺庄村，技改项目不新增用地，依托现有厂房。厂区东侧、北侧均为空地，西侧为废弃厂房，南侧为邯郸市千家乐粮油工业有限公司，距离本项目东南方向45m处、西南方向53m处为南寺庄村居民住宅区。项目周边无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地灯环境敏感区。项目已经在魏县行政审批局备案（备案文号：魏技改备字[2026]005号），项目建设符合地方产业规划。

综上，项目建设符合国家和地方相关产业政策要求，满足“三线一单”要求，项目周边无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区，选址合理。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

魏县玖顺生物科技有限公司成立于2025年5月，公司位于河北省邯郸市魏县棘针寨乡南寺庄村。2025年8月，魏县玖顺生物科技有限公司拟通过购置魏县棘针寨南寺庄油棉加工厂（长期停产）现有厂房及生产配套设备，建设“植物油加工生产线技术改造项目”，项目总投资1000万元，总占地面积8322m2，对现有棉籽油生产设备进行改造升级，建设植物油泥再加工生产线，主要生产设备包括：搅拌机、压榨机、过滤机、导热油炉（电加热）等设备60 台套，技改完成后，建设规模保持年产300 吨植物油不变。
该项目已于2026年5月15日在魏县行政审批局备案，备案编号：魏技改备字[2026]005号。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中有关规定，本项目属于“十、农副食品加工工业13；16、植物油加工133”中的“除单纯分装、调和外的”，应编制环境影响报告表。魏县玖顺生物科技有限公司委托我公司进行本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关人员在现场调查、研究，在收集资料的基础上，进行了工程分析和污染因子分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的有关要求，编写了本环境影响报告表。
2、项目概况

（1）项目名称：植物油加工生产线技术改造项目
（2）建设单位：魏县玖顺生物科技有限公司
（3）建设性质：技术改造
（4）建设地点及周边关系：技改项目位于河北省邯郸市魏县棘针寨乡南寺庄村原魏县棘针寨南寺庄油棉加工厂内，中心坐标为东经114°56′42.385″，北纬36°25′17.708″。厂区东侧、北侧为空地，西侧隔内部道路为废弃厂房，南侧紧邻邯郸市千家乐粮油工业有限公司，东南侧45m处、西南侧53m处、西侧60m为均为南寺庄村居民住宅。详见附图1项目地理位置图、附图2周围概况图。
（5）建设内容

技改项目主要建设内容详见表2-1。

表2-1  技改项目主要建设内容一览表

工程内容

现有工程
技改工程
备注
主体工程

生产车间
1F，12m高，总占地面积8322m2，车间内布设1条棉籽油加工生产线，年产棉籽油300吨。

（自2006年长期停产，设备闲置）
依托现有厂房，对原有棉籽油加工生产线进行升级改造，更新生产设备，建设植物油泥再加工生产线，建设规模保持年产300 吨植物油不变。
依托现有厂房并修缮，调整产品方案，升级改造生产设备
辅助工程

办公区
2F，位于生产车间内西侧，建筑面积100m2，主要用于员工办公和休息。
2F，位于生产车间内西侧，建筑面积100m2，主要用于员工办公和休息。
依托现有
检验室
/
位于办公区2楼，主要对原料进行含油率检验。
新建
储运工程
原料贮存区
位于生产车间内西南侧，用于棉籽油原料贮存。
位于生产车间内东侧，用于植物油泥、含油废硅藻土等原料贮存。
位置调整
成品油罐区
位于生产车间内北侧中部，用于棉籽油成品贮存。
位于生产车间内北侧中部，用于植物油脂贮存。
依托现有
副产品贮存区
位于生产车间内东南侧，用于油饼贮存。
位于生产车间内东南侧，用于油饼贮存。

依托现有

危废暂存间
/
生产车间内西侧新建1座危废暂存间，用于喷淋塔浮油、底泥、检验废料、废试剂瓶、废过滤棉、废活性炭等危险废物临时贮存。
新建
公用工程

供电

由区域供电系统提供。
由区域供电系统提供。
依托现有
供水
由区域供水管网供给。
由区域供水管网供给。
依托现有
供热及制冷
生产加工用热采用1座燃煤锅炉（已拆除）；

办公区不设供热、制冷设施。
生产加工用热采用1台0.7MW电加热导热油炉；

办公区取暖和夏季制冷由空调提供。
新建
环保工程

废气

植物油加工废气
无组织排放
在过滤机、搅拌机、压榨机、储油罐等产污设备上方设置集气罩，废气经收集后，汇入1套碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附装置处理，由15m排气筒有组织排放
新建
锅炉烟气
燃煤锅炉烟气经配套布袋除尘器处理后，由35m排气筒有组织排放（已拆除）
/
技改后不涉及锅炉烟气
废水
盥洗废水直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，委托附近村民定期清运作农肥，不外排。
盥洗废水直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，委托附近村民定期清运作农肥，不外排；碱液喷淋塔废水经配套油水分离装置处理后循环使用，不外排。
依托现有旱厕
噪声
选用低噪声设备，设备基础减振、厂房隔声等
选用低噪声设备，设备基础减振、厂房隔声等
/
固废
一般固废
/
废滤布、含油木屑分类收集后外售综合利用；
车间内南侧新建1座一般固废贮存设施，占地面积20m2
危险废物
/
喷淋塔浮油、底泥、废过滤棉、检验废料、废试剂瓶、废活性炭等危险废物收集贮存至厂区危废暂存间内，交由危废处置资质单位处理
车间内东南角新建1座危废贮存设施，占地面积20m2
生活垃圾
委托环卫部门定期清运
委托环卫部门定期清运

新建生活垃圾收集设施
（6）项目投资：技改项目总投资1000万元，其中环保投资50万元，占总投资比例的5%。

（7）劳动定员及工作制度：技改项目劳动定员10人，每天生产8小时，正常年生产300天。

（8）总图布置

技改项目依托现有生产车间，车间北侧为生产加工区，自西向东依次为：一次压滤区、加热搅拌区、二次压榨区，成品油罐区位于生产区中部，车间东侧为原料区、东南侧为油饼贮存区，办公区位于车间西侧，车间内整体布局做到了功能分区清晰，工艺流程顺畅。
平面布局使厂区内原料及成品运输线路短捷，总运输量少，提高了产品的生产效率，降低了运输成本，总体看，生产车间布设便于生产的开展，各区间交通运输组织合理，符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的相关规定，厂区平面布置图见附图。

2、产品方案

表2-2  产品方案一览表    单位：t/a
序号
产品种类
产品名称
现有产品产量
技改产品产量
全厂产品产量
增减量
备注
1
产品
棉籽油
300
0
0
-300
技改完成后不再生产
2
副产物
棉籽油饼
2625
0
0
-2625
3
产品
植物油脂
0
300
300
+300
外售用于动物饲料加工
4
副产物
压榨油饼
0
1345
1345
+1345
外售用于有机肥加工
项目产品质量标准：
技改项目植物油脂外售用于饲料加工，其产品质量参照《饲料级混合油》（NY/T913-2004）、《饲料卫生标准》（GB13078）等要求；压榨油饼外售用于有机肥加工，其产品质量参照《有机肥料》（NY/T525-2021）要求。
具体产品质量标准及产品技术指标如下：

表2-3  植物油脂产品技术指标
项目
产品质量标准

外观
棕黄色至深褐色油状液体，静置允许少量细微沉淀，无大量泥沙悬浮物

气味
植物油固有气味，无酸败哈喇味、恶臭、煤油 / 柴油异味、刺激性异味

透明度
常温25℃轻微浑浊，加热至60℃澄清透明

水分及挥发物，%
≤1.0
不溶性杂质，%
≤0.5
酸价（mgKOH/g）
≤6.0
过氧化值（meq/kg）
≤12.0
不皂化物，%
≤1.5
总脂肪含量，%
≥92
表2-4  压榨油饼产品技术指标
项目
产品质量标准

形态
灰褐色块状/粉碎粉状，无尖锐硬质杂质，无塑料、金属、砂石大块异物
气味
发酵腐熟后泥土油脂味，无酸臭、腐败恶臭
有机质，%
≥30.0
总养分（N+P2O5+K2O），%
≥4.0
游离水分，%
≤20.0
pH值
5.5~8.5
机械杂质，%
≤1.0
不皂化物，%
≤1.5
3、主要设备

厂区现有生产线长期停产闲置，部分生产设备已拆除，本次技改依托现存设备进行升级改造，主要生产设备见下表。

表2-5  主要生产设备一览表        单位：台/套

序号
生产设备名称
规格型号
现有数量
技改数量

技改后全厂数量
备注
1
卧式过滤机
LW-250
0
10
10
技改新增
2

压力罐
/
0
4
4
技改新增
3
搅拌机
JY-1000
0
8
8
技改新建
4

压滤机

XMZ80/800-U

10

40

40

原有设备淘汰置换并增加数量

5
储油罐
30m³
4
1
5
+1
5
导热油炉

（电加热）
0.7MW
0
1
1
技改新建
6
燃煤锅炉
1t/h
1
0
0
已拆除
7
蒸炒锅
/
1
0
0
技改拆除
8
碱液喷淋+干室过滤+活性炭吸附装置
处理能力：10000m³/h
0
1
1
新增
9
布袋除尘器
/
1
0
0
已拆除

4、原辅材料及能源消耗

表2-6  主要原辅材料及能源消耗一览表

序号
名称
现有工程

年用量

技改项目年用量
全厂年用量
单位
包装规格
备注
1
棉籽
2925
0
0
t/a
100kg/袋
生产线长期停产闲置
2

植物油泥
0
550
550
t/a
1t/桶
植物油厂成品油罐沉积物
3
废硅藻土
0
1100
1100
t/a
1t/桶

植物油厂助滤废料
4
滤布
200
0
200
张/a
50张/捆
/
5
植物油
0
0.5
0.5
t/a
/
为避免矿物油污染成品油，使用项目产品植物油用于液压设备维护，废油回用于生产
6
石油醚
0
0.005
0.005
t/a
1L/瓶
含油率检验试剂
7
木屑
0
1.0
1.0
t/a
20kg/袋
用于吸附溅落油脂
8
片碱
0
0.5
0.5
t/a
20kg/袋
喷淋塔废气处理
9
活性炭
0
3
3
t/a
50kg/箱
活性炭吸附填充
10
水
0
500
500
m³/a
/
现有工程长期停产
11
电
0
10
10
万kwh/a
/
12
煤炭
1000
0
0
t/a
/
燃煤锅炉已拆除
注：本项目仅接受正规精炼植物油生产企业成品油罐底部沉降油泥以及精炼过滤工序产生的含油废硅藻土，禁止接受矿物油泥、餐饮废油泥、变质酸化油泥，不得混入化工助剂等，拒绝涂料、润滑油、矿物油行业废助滤剂。
项目原料及成品组分情况：

表2-7  项目原料及成品组分含量情况一览表

原料
产品
原料名称
组分
含量
产品名称
组分
含量
植物油泥

550t
油
48%
264
油脂

300t
油
100%
300
水
12%
66
灰分
40%
220
废硅藻土

1100t
油

15%
165
油饼

1347t
油
8%
190.35
水

2%
22
水
6%
143
灰分

83%
913
灰分
86%
2046.01
项目物料平衡：

表2-8  物料平衡一览表

入方
出方
名称
用量t/a
名称
数量t/a
植物油泥
550
植物油
300
油饼
1347
进入大气
有组织
0.365
无组织

0.203
废硅藻土
1100
进入固废

碱液喷淋处理
0.365
活性炭吸附处理
1.097
废滤布附着
0.465
木屑吸附
0.5
检验废料
0.005
合计t/a

1650
合计
1650
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图2-1  项目物料平衡图   单位t/a
5、公用工程

（1）给排水

①给水

生活用水：技改项目用水主要为职工生活用水，项目劳动定员10人，均为附近居民，不在厂区食宿，根据《河北省地方标准生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）中农村居民用水定额，职工生活用水按18.5m3/人·a计算，生活用水量为0.617m³/d（185m3/a）。

碱液喷淋塔用水：技改项目设1座碱液喷淋塔用于废气处理，碱液喷淋塔用水循环使用，定期补充损耗，不外排。喷淋塔有效容积2m³，损耗量按10%计，则补充损耗量为0.2t/d。
现有工程长期停产，技改完成后现有工程不再生产，因此技改后全厂用水量为0.617m³/d（185m3/a）。
②排水

厂区排水采取雨污分流制，雨水单独外排。技改项目生活废水产生量按照用水量的80%计算，则生活废水产生量为0.493m³/d（148m3/a），盥洗废水直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，委托附近村民定期清运作农肥，不外排。
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图2-2  项目水平衡图  单位m3/d
（2）供电

技改项目依托厂区现有配电设施，用电由区域供电系统提供，技改项目年用电量10万kwh，技改完成后原有工程不再生产，即全厂年用电量10万kwh。

（3）供热、制冷
现有工程燃煤锅炉已完成拆除，车间内不设供暖设施，技改项目新增一台电加热导热油炉用于生产供热，办公区设置分体空调用于办公区供热、制冷。



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程

技改项目购置现有厂房及生产设备进行改建，不新建厂房，施工过程中主要进行厂房破损整修和设备安装，施工期工艺及产污如下：
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图2-3  施工期工艺流程图

本项目不涉及土建工程，施工期污染因素主要为车辆运输产生的扬尘、弃料、废包装材料、施工噪声、施工人员的生活污水及生活垃圾。

（1）废气：车辆运输产生的扬尘。

（2）废水：施工人员产生的生活污水。

（3）噪声：各类施工机械施工作业时产生设备噪声。

（4）固废：废弃料、废包装材料及施工人员产生的生活垃圾等。

二、运营期工艺流程
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图2-4  植物油泥再加工生产工艺流程图

工艺简述：

（1）原料进厂

外购精炼植物油厂成品油罐底泥及助滤过程产生的废硅藻土，均采用密闭吨桶包装，通过汽车运输进厂，贮存至原料暂存区。

检验

原料进厂后，取少量样品进行含油率检验。厂区采用滤纸点滴渗透法测油泥含油率，使用石油醚将油泥稀释成均匀悬浊液，滴定在标准中速定性滤纸中心，原油沿滤纸纤维向外扩散形成透明黄色油环，杂质形成深色中心沉积斑。相同条件下，油泥含油率与油环直径呈线性正相关，用已知含油率标样建立标准曲线，实测油环直径反推样品含油率。
此环节过程中产生少量石油醚挥发有机废气G1、检验废料S1。
（3）一次压滤

外购的植物油泥含油量较高，一般为48%，通过密闭管道泵抽送至卧式过滤机中进行初步挤压过滤分离。分离出的油脂通过管道泵直接转移至成品储油罐内。挤压过滤后的一次油饼仍含有约22%的含油率，可继续加工。采用吨桶密闭转移至后续工段。

此过程中产生废气污染物（非甲烷总烃、臭气浓度）G2、生产设备噪声N1。

（4）混合搅拌

将一次压榨油饼（含油率22%）、含油废膨润土（含油率12%）按照1:3的质量比，投入搅拌机内进行混合搅拌均匀。为提高除油率，搅拌机连接电加热导热油炉，控制温度在80~110℃，加热搅拌20~40min后，充分混合均匀（含油率14.5%），采用吨桶密闭转运至后续工段。

此工序过程中产生废气污染物（非甲烷总烃、臭气浓度）G3、生产设备噪声N2。

（5）二次压榨

混合物料通过密闭吨桶转移至压滤工段，投入顶部封闭料槽内。工人在压滤机上铺设滤布，并进行人工放料，采用滤布将物料包裹呈饼状进行堆叠。堆叠完成后通过压滤机进行挤压，分离出物料中的油脂。油脂通过管道泵入成品油罐内，油饼（含油率约为8%）采用吨包包装贮存至仓库内。

此工序过程中产生废气污染物（非甲烷总烃、臭气浓度）G4、生产设备噪声N3、废滤布S2。

产排污环节：
技改项目产排污节点一览表见下表。

表2-9  技改项目产排污节点一览表

类型

序号

污染源

主要污染物

污染源治理措施

排放

特征

废气

G1
检验
非甲烷总烃
无组织排放
间断
G2、G3、G4
一次压榨、混合搅拌、二次压榨、成品油贮存
非甲烷总烃、臭气浓度
卧式过滤机、搅拌机、压滤机、成品储油罐等产污设备顶部均设置集气罩/集气管道，汇入1套“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附装置”处理后，由1根15m排气筒（DA001）有组织排放
连续
废水

/

生活污水

pH、COD、SS、氨氮、BOD5
盥洗废水直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，委托附近村民定期清运作农肥，不外排
不外排
/
废气处理
COD、石油类等
配套油水分离装置，喷淋液循环利用，定期补充损耗，不外排

不外排

噪声

N1、N2、N3
生产设备及风机

噪声

低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减

连续

固体废物

S2
压榨
废滤布
分类收集后外售综合利用
/
/
地面清洁
含油木屑
/
S1
检验
检验废料
危险废物临时贮存于危废危废暂存间内，定期交由有资质单位处置
/
/
废试剂瓶
/
/
废气处理
废活性炭
/
/
废过滤棉
/
/
碱液喷淋塔

浮油
/
/
碱液喷淋塔

底泥
/
/
职工生活
生活垃圾
收集后交环卫部门统一收集处理
/


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目概况
魏县棘针寨南寺庄油棉加工厂成立于1998年，选址位于河北省邯郸市魏县棘针寨镇南寺庄村，主要从事棉籽油生产加工。厂区内主要设压滤机、蒸炒锅、燃煤锅炉等生产设备，设计产能为年产300吨棉籽油。
受当时环保法律法规落地进程、行业监管政策及时代管理水平等历史客观因素影响，项目建设投产阶段和建厂阶段未依法履行环境影响评价审批手续。

邯郸市环境监测中心站于2000年8月21日对企业开展污染源监测，并出具监测报告（监字[2000]第0538号，2000年10月23日），原魏县环境保护局于2000年10月28日组织并通过对该企业污染物排放的达标验收。
企业自2006年至今长期停产，生产设备闲置。厂区内燃煤锅炉及其配套除尘设施已于2006年完成拆除。
2、现有项目工程分析
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图2-5  现有工程生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

现有工程主要从事棉籽油压榨加工。外购棉籽原料通过加热炒制，加热采用燃煤锅炉加热，棉籽受热熟化后转移至压滤机进行机械压榨，经机械挤压分离得到主产品油脂与副产品油饼。
3、现有工程污染物排放情况

因企业自2006年至今处于长期停产状态，燃煤锅炉已拆除，不再产生污染物，本次技改完成后现有工程不再从事生产。

因此，本次评价不进行现有工程污染物排放情况核算。

5、现有工程存在环境问题及整改方案

经现场勘察，现有工程存在环境问题如下：

表2-10  现有工程环境问题一览表

序号

现有项目存在问题

整改要求

整改期限

1

厂区棉籽油加工过程中未对产生的有机废气污染物进行收集、处理。
本次技改对过滤机、搅拌机、压滤机、成品油罐等产污设备配套安装集气罩/集气管道，废气收集汇入1套两级活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒有组织排放。
技改项目投产前
2
厂区未设置危险废物收集贮存场所。
本次技改新建1座危废暂存间，用于厂区废活性炭、废过滤棉、喷淋塔浮油、底泥等危险废物收集贮存。
技改项目投产前
3

厂区未进行分区防渗。
本次技改对原料贮存区、植物油生产区、成品油罐区、危废暂存间等区域进行重点防渗，车间内其余区域进行一般防渗，办公区等进行简单防渗。
技改项目投产前
4
厂区现有生产车间厂房存在破损。
本次技改对现有厂房破损区域进行修复，确保生产车间封闭，减少无组织废气污染物排放。
技改项目投产前

5
厂区现有部分物料露天堆放。
本次技改要求对不规范贮存物料进行清除，规范物料贮存仓库，所有物料全部入库贮存，严禁露天堆放。
技改项目投产前




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境
（1）基本污染物环境空气质量评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本评价PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3选取《2024年度邯郸市环境质量公报》中空气质量现状数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2026）评价结果具体值见下表。

表3-1  2024年邯郸市环境空气质量年均浓度评价
污染物

年评价指标

现状浓度μg/m3
标准值

μg/m3
占标率

%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

6

60

10

达标

NO2
年平均质量浓度

23

40
57.5
达标

PM10
年平均质量浓度

76

60
127
不达标

PM2.5
年平均质量浓度

46

30
153
不达标

CO

24小时平均第95百分位数

1200

4000

30

达标

O3
8小时平均第90百分位数

175

160

109.4
不达标

由上表可以看出，CO日均浓度、SO2、NO2年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准要求，PM10、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1项目所在区域达标判定规定“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可知，邯郸市属于环境空气质量不达标区。

随着邯郸市人民政府《河北省人民政府关于印发<河北省空气质量持续改善行动计划实施方案>的通知》(冀政发[2024]4号)、《邯郸市人民政府关于印发邯郸市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》(邯政发(2024)2号)、《邯郸市2025年大气污染综合治理工作要点》(2025年6月24日发布)等文件的实施，通过调整能源结构，积极推进气代煤、电代煤等清洁能源替代工作，推广清洁能源的使用，加强扬尘污染管控等措施推进大气污染物综合深度治理，随着各项治理行动的有序开展，区域环境空气质量得到有效改善。
（2）特征因子环境空气质量现状监测与评价

本项目特征污染物为TSP和非甲烷总烃。根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》（试行）中要求，企业于2026年3月7日-3月10日委托河北瑞耀环境检测技术有限公司在厂址当季主导下风向设置1个监测点，开展现状监测，报告编号：RYJC2605122。

大气环境质量现状监测布点情况如下。

表3-2  监测点位一览表

监测点名称

方位
距离

监测项目

数据来源

监测日期

军营村
N
1350
非甲烷总烃

河北瑞耀环境检测技术有限公司，报告编号：RYJC2605122
2026.5.19
-

2026.5.22
①监测项目

环境空气质量现状监测因子为：非甲烷总烃。

②监测时间与频次
采样日期：非甲烷总烃：2026年5月19日~2026年5月22日；

监测时段与频次：连续监测3天。
③现状监测结果
统计分析监测结果，对环境空气质量现状采用标准指数法进行评价。环境空气现状监测与评价结果见表3-3。
表3-3  环境空气质量现状评价结果表
污染物

项目

监测点

评价标准（mg/m3）

监测浓度范围（mg/m3）

最大浓度占标率

达标情况

甲烷非总烃

1h平均浓度

军营村
2.0

0.73~0.85
0.365~0.425
达标

由上表可知，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。
2、地表水环境

根据《2024年度邯郸市环境质量公报》，地表水共监测37个断面，8条河流，2个水库，全部达到规划水质类别，达标率为100%。对照《河流、流域水系水质定性评价分级表》，I类水体5个，占13.4%；II类水体13个，占35.1%，III类水体16个，占43.2%；IV类水体3个，占比8.1%；V类水体和劣V类水体均为0。地表水整体评价为优。

本项目所在区域最近地表水为项目东侧2.28km处的东风渠，根据《2024年度邯郸市环境质量公报》中水环境质量状况可知，东风渠水质类别为II类，水质状况为优。
3、声环境

本次评价对50m范围内声环境保护目标“南寺庄村”声环境质量现状进行了监测，监测工作由河北瑞耀环境检测技术有限公司负责完成，监测时间为2026年5月20日。

（1）声环境质量现状监测

①监测点布设

监测布点设置依据厂址周围地貌特征及污染源分布特点，并考虑环境敏感分布情况，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），在50米范围内声环境保护目标处设1个监测点。

②监测因子：等效连续A声级

③监测时间和频率

2026年5月20日，监测1天，每天2次，昼间监测1次（夜间不生产）。

④监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测，监测仪器采用声级计。

（2）声环境质量现状评价

①评价方法

采用噪声实测值等效连续A声级与相应标准值直接对比的方法。

②评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

③评价结果

表3-4  声环境现状监测及评价结果 单位：dB(A)

检测点位

采样日期
采样时间

检测结果

标准值

达标情况

南寺庄村

2026.5.20
昼间（12:08~12:28）

45
60
达标

由上表可知，本项目敏感点处声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量良好。

4、生态环境

本项目位于河北省邯郸市魏县棘针寨乡南寺庄村，技改项目依托现有厂区，不新增用地，项目厂区范围内无生态环境保护目标，不需开展生态现状调查。

5、地下水、土壤环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且不存在地下水污染途径，因此本次评价不再开展地下水、土壤调查。



	环

境

保护

目标
	一、外环境关系

本项目位于河北省邯郸市魏县棘针寨乡南寺庄村，评价区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重点保护文物及珍稀动植物资源等敏感点。

二、主要环境保护目标

1、大气环境

项目所在区域周边范围内为其他企业和村庄，厂界外500米范围内大气环境保护目标为东南侧的南寺庄村。
2、地表水环境

厂区无外排废水，不涉及地表水环境保护目标。

3、地下水环境

本项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、声环境

本项目厂界外50m范围内声环境敏感保护目标为东南侧40m处的南寺庄村。

5、生态环境。

项目位于河北省邯郸市魏县棘针寨乡南寺庄村，占地范围内无生态环境保护目标。

项目周边环境保护目标分布如下：

表3-5  环境保护目标一览表

环境要素

保护

目标

坐标/°

方位

距离m

保护内容

保护级别

经度

纬度

大气环境
南寺庄村
114°57′04″

36°25′14″

东南

45
居民，1280人
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求、《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准
声环境

南寺庄村
114°57′04″
36°25′14″
东南
45
居民，1280人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准

地下水

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准
生态环境

项目用地范围内无生态环境保护目标
/



	污染

物排

放控

制标

准
	1、施工期

（1）废气：扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求，即扬尘小时平均浓度的差值≤80µg/m3。

表3-6  扬尘浓度排放限值

控制项目

监测点浓度限值a（ug/m3）

达标判定依据（次/天）

PM10
≤80

≤2

a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM 10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。

（2）噪声：建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)表1中的噪声限值要求，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

表3-7  噪声排放标准

类别

昼间/dB（A）
夜间/dB（A）
施工期

≤70

≤55

（4）固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾处理参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年09月实施）中第四章中的相关内容。

2、运营期

（1）废气

有组织：技改项目工艺过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中“其他工业行业”非甲烷总烃排放限值要求，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。
无组织：厂区无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值；厂界非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，厂界臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求。
表3-8  大气污染物排放标准

污染源

污染物名称

标准值

执行标准

过滤、搅拌、压榨、成品油罐贮存
非甲烷总烃
60mg/m³
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中“其他工业行业”非甲烷总烃排放限值要求
臭气浓度
2000（无量纲）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求

厂界无组织

非甲烷总烃
4.0mg/m³
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
臭气浓度
20（无量纲）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求
厂区内无组织
非甲烷总烃
厂区内1h平均浓度限值2.0mg/m3
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值
任意一次浓度110mg/m3
（2）废水

技改项目盥洗废水直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，委托附近村民定期清运作农肥，不外排。

（3）噪声

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；南寺庄村声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。噪声排放标准噪声排放标准见下表。

表3-9  噪声排放标准

项目

时段

标准值

标准来源

噪声

运营期

昼间≤60dB（A）

夜间≤50dB（A）
厂界四周
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

昼间≤60dB（A）

夜间≤50dB（A）
南寺庄村
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
（4）固废标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；生活垃圾处理参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年09月实施）中第四章中的相关内容。

	总量

控制

指标
	根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)、《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）及《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》（冀环办字函[2023]283号）要求：
（1）废气：

技改项目采用电加热导热油炉，不涉及燃料消耗，不涉及SO2、NOx废气污染物总量控制指标。

（2）废水

技改项目厂区废水不外排，不涉及COD、氨氮废水污染物总量控制指标。

综上，本项目不涉及SO2、NOx、COD、氨氮总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	技改项目利用已有厂房建设，因此不涉及土方、地基开挖等主体建筑物的施工，仅涉及部分厂房整修以及机械设备和环保设施的安装调试、车辆运输产生的扬尘、运输车辆进出厂区产生的噪声，设备安装废零件、工作人员产生的生活垃圾和生活污水等因素，并且多是短期性的，施工结束后可逐渐消除，影响分析如下：

1、施工期废气影响

项目所在厂区运输路线较短，在运输车辆进出厂区时产生扬尘很少，为最大限度避免或减轻车辆运输扬尘对周围环境的不利影响，本评价要求建设单位建立洒水清扫制度，对厂区进出道路进行定时洒水和地面清扫，最大限度降低车辆运输产生的扬尘。

道路运输产生的扬尘影响范围较小，不会对周围大气环境产生明显影响。

2、施工期噪声影响

施工噪声主要为运输车辆进出厂区产生的交通噪声，生产或环保设备吊运、安装产生的安装噪声。同时，为减轻施工噪声对周围环境产生的影响，本评价提出如下要求：

①加强施工管理，合理安排施工作业时间。避免在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。

②在靠近噪声的敏感点进行施工时，应在施工区域周围布置临时隔声墙，防止施工噪声对其产生影响；

③应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，噪声局部声级过高，噪声高设备施工时，应在设备周围安装声屏障，同时尽量将设备设置远离沿线村落。

④在运输过程中严格限制车速，车辆穿行城镇时适当降低车速，在较空旷地带行使应当提高车速，居民区中穿行时车速控制在 20km/h 内，并禁鸣喇叭。可以绕开居民区时，尽量不要从居民区穿行；不得已必须穿行于居民区，为受影响的居民区制作临时隔音设备；

⑤在高噪声施工区，施工人员应配戴棉花涂腊、伞形耳塞、耳罩、防声头盔等防声用具；增加工人换班次数或缩短工作时间，降低施工噪声的影响。

通过采取以上措施，噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求。以上施工期影响均为短期影响，将会随施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。。

3、施工期废水影响

施工期废水主要为施工人员的生活污水，施工人员盥洗废水泼洒抑尘，生活污水产生量小，直接用于泼洒抑尘，不外排，对水环境影响较小。

4、固体废物环境影响分析

项目产生的固体废物主要为废纸箱、废零件及施工人员生活垃圾。废纸箱、废零件，外售综合利用；生活垃圾定期委托当地环卫部门统一清运处理。

项目施工期固废得到合理处置，不会对环境造成影响。

综上，施工期排放的废气、废水、噪声、固废对环境产生一定的影响，经采取措施可将其不良影响将至最低程度，而且这些影响一般属于可逆的，且随着施工期的结束，其对环境的影响也将结束。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	运营期环境影响分析：

1、大气影响分析

本项目废气包括一次压滤、混合搅拌、二次压榨、成品油贮存过程中产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、油脂自身挥发少量脂肪酸类气味（按臭气浓度评价），以及检验室少量石油醚挥发产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。
（1）污染源源强分析

①有组织废气
A、非甲烷总烃
参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中的“1331 食用植物油加工行业系数表”，大豆采用浸出工序生产大豆毛油，挥发性有机物产排污系数按照1.23kg/吨-原料计。项目植物油泥、废硅藻土等原料共计1650t/a，则各环节废气污染物非甲烷总烃产生量为2.03t/a。

企业拟在过滤机、搅拌机、压滤机、成品油罐上方设置集气罩（尺寸：0.5m*0.3m，数量：63个，考虑企业各工艺环节不同时开启，且存在部分备用设备，集气罩设置可调节控制阀，集气罩同步开启数量按照50%计，即生产期间最多同时开启32个集气罩），对产生的废气污染物进行收集，汇入1套“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附装置”进行处理，并通过15m排气筒有组织排放。

根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式：1.
Q=KPHV
其中：Q——风量，m3/s；
      K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.4；
      P——集气罩敞开面周长，m；
      H——集气罩开口面至污染源距离，m，本次评价取0.3m；
      V——集气罩开口面最远处风速，m/s，本次评价取0.3m/s。
经计算，单个集气罩Q=0.2016m³/s，即725.76m³/h，共计23224.32m³/h。考虑风力损失等因素，企业拟设置25000m³/h的引风机。
集气罩/集气管道收集效率按90%计，“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附装置”对非甲烷总烃去除效率按80%计。则生产过程中废气经收集处理后，有组织排放量为0.365t/a，排放速率为0.152kg/h，排放浓度为6.089mg/m³。
B、臭气浓度

本项目主要进行物理压榨，不进行精炼，压榨过程中会产生少量脂肪酸类气味（按臭气浓度评价），此气味为正常的物料本身的芳香气味，无毒、无害，对环境影响不大。因此，这部分废气（异味）不做定量分析，只做定性分析。

②无组织废气

项目无组织废气主要为生产车间未能收集部分废气污染物以及化验室石油醚挥发产生的有机废气污染物。

根据前文源强核算结果，未收集部分无组织废气污染物排放情况：非甲烷总烃无组织排放量为0.203t/a，排放速率为0.085kg/h；臭气浓度不做定量分析，只做定性分析。

化验室石油醚挥发有机废气量按照石油醚完全挥发计，厂区年用石油醚0.005t，则有机废气产生量为0.005t。检验工序年运行30h，则检验室无组织排放非甲烷总烃量为0.005t/a，排放速率为0.167kg/h。
废气污染源源强核算结果及相关参数见下表。

表4-1  项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序

污染源

污染物

污染物收集
治理措施

污染物排放

产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）

产生速率（kg/h）

处理工艺

处理能力m3/h

收集效率%

去除效率%

排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

有组织

植物油加工
非甲烷总烃
1.827
30.443
0.761
集气罩+碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附装置+15m排气筒
25000
90

80
0.365
6.089
0.152
无组织

生产车间

非甲烷总烃
0.203
/
0.085
车间密闭，加强废气收集
0.203
/
0.085
检验室
非甲烷总烃

0.005
/

0.167
检验室密闭
0.005
/
0.167
项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，根据上表进行计算，排放量核算详见下表。

表4-2  项目污染物有组织排放量核算一览表

污染因子

排放量t/a
DA001
非甲烷总烃
0.365
表4-3  项目污染物无组织排放量核算一览表

污染因子

排放量t/a
生产车间
非甲烷总烃

0.203
检验室
非甲烷总烃
0.005
合计
非甲烷总烃
0.208
表4-4  项目污染物排放量核算一览表

污染因子

排放量t/a
非甲烷总烃

0.573
（2）废气排放口信息

表4-5  本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产污环节

污染源

污染物种类

排放口基本情况

排放口类型

排放标准

排放口高度m

排气筒内径m

烟气流速m/s

排放温度℃

排放口编号

排放口地理坐标/°

经度

纬度

植物油加工
DA001
非甲烷总烃、臭气浓度
15
0.8
13.8
25

DA001
114°57′02.786″

36°25′18.403″

一般排放口

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1“其他工业行业”排放限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求
（3）监测要求

环境监测是指项目在建设期、运行期对项目主要污染对象进行的环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测对环境保护管理提供科学的依据。监测方案根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018），确定本项目投入运行后，各污染源监测指标、监测频率情况见下表：

表4-6  大气污染源监测方案
环境要素

监测位置

监测项目

频次

执行标准

废气

植物油加工废气排放口DA001
非甲烷总烃
1次/季度
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1“其他工业行业”排放限值要求
臭气浓度
1次/季度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求
厂界

非甲烷总烃
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求
臭气浓度
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界无组织排放限值要求
厂区内
非甲烷总烃

1次/半年
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内非甲烷总烃无组织排放限值
3、非正常工况

非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放、停电时备用发电机运转产生的污染物排放等。本项目非正常状况主要为废气环保设施某一环节出现问题，导致处理效率降低、废气治理设施失去处理能力等情况引起污染物排放发生变化，可分为以下几种情况：

①开停车污染物排放分析：开车阶段由于各装置设备均未正常运行，污染物排放量较正常生产时排放量多，但由于开车时是逐步增加物料投加量，因此，开车时应严格按照操作规程，按顺序逐步开车，减少污染物的排放。在计划性停车前，可通过逐步减产，控制污染物排放，计划停车一般不会带来严重的事故性排放。正常生产后，也会因工艺、设备、仪表、公用工程，检修等原因存在短期停车，对因上述原因导致的停车，可通过短期停止进料降低生产负荷来控制。由此看出，只要按规定的顺序开车和停车，保证回收和处理系统的同步运行，可有效控制开停车对环境的影响；

②设备故障时污染物排放分析：当生产设备发生故障，需要停车维修时，停止设备运行，待设备正常运行后继续进行生产；

③环保设施故障时污染物排放分析：废气治理设施发生故障的情况下，停止生产进行检修，检修完成后再进行正常生产，避免废气直接排放至环境空气中造成污染。

另外，当企业废气净化设备出现事故时，本项目各种废气将经过排气筒直接排出厂外。由于本项目为非连续生产型企业，一旦发生环保设备事故时可及时停止相应的生产工序，即停止产污。按不利情况考虑，本次评价按每根排气筒事故排放时间为1h/a计算本项目非正常工况下污染物排放量，具体见下表。

表4-7  本项目事故状态下各排气筒污染物排放情况一览表

生产线/工艺

污染源

污染物

事故情况

事故期间排放量

(kg)

事故状态排放浓度

（mg/m3）

年发生频次/次

单次持续时间/h

植物油加工
DA001
非甲烷总烃
碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附装置净化效率为0%

0.8
32
1

1

建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施：

1）制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。

2）定期检修环保设备，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。

3）设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。
4、环保措施可行性论证

（1）排气筒设置可行性分析
项目设置1个排气筒DA001排放废气为植物油加工过程中产生的非甲烷总烃、臭气浓度，废气通过厂房横向管道收集，经风机收集至最北侧纵向管道后经碱液喷淋塔+干式过滤+活性炭吸附装置处理后通过排气筒DA001排放。

为保证收集效率项目采取以下措施：

①管道布置明装，并集中成行或列，平行敷设。

②废气收集管道的气流有足够的流速。

③加强集气装置的密封性，加强对生产设备、环保设施的维护保养与定期检修，保证集气效率。
由上文废气源强核算可知，排气筒设置可行。
（2）废气治理措施可行性论证

参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）中“表3 饲料加工、植物油加工工业排污单位废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染防治措施一览表”中规定的，碱喷淋法属于其中非甲烷总烃处理可行技术，活性炭吸附属于其中臭气浓度处理可行技术。
因此，项目采取废气污染防治措施技术可行。
（3）无组织废气治理措施

项目无组织废气排放主要源于未收集的非甲烷总烃废气以及异味气体（以臭气浓度评价）。在保证设备正常运行的情况下，尽量提高集气装置的收集效率，减少无组织排放量，使污染物的无组织排放量降低到最低水平。

为保证集气装置的集气效率，采取以下措施：

①加大风机排风量，使集气装置内部处于负压状态；

②生产车间保持密闭，生产时关闭门窗，加强生产车间的密封性，减少无组织排放量；

③合理设计集气装置，尽量减少罩口到污染源的距离，罩口加设挡板。

④加强集气装置的密封性，加强对生产设备、环保设施的维护保养与定期检修，保证集气效率。

综上所述，污染物经上述措施治理后可实现达标排放，对环境空气质量的影响较小，技术上是可行的。

2、废水

项目废水主要包括碱液喷淋塔循环用水、职工生活用水。其中碱液喷淋塔配套油水分离装置，喷淋液循环利用，定期补充损耗，不外排；职工生活盥洗废水直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，委托附近村民定期清运作农肥，不外排。

厂区无外排废水，不会对周边地表水产生明显影响。




	
	3、噪声

（1）项目噪声源

企业运营过程中的噪声污染源主要为卧式过滤机、搅拌机、压滤机、导热油炉等设备以及配套风机运行时产生的噪声，噪声声压级在70~85dB（A）之间。

（2）噪声源参数的确定

本项目各噪声源参数见下表。下表中坐标以厂区西南边界（114°57′00.42″，36°25′16.79″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，确定本项目各噪声源参数见下表。
表4-8  项目噪声源强调查清单（室内声源）

建筑物名称
声源名称

数量

（台/套）

声源源强

声源控

制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

插入建筑物损失dB(A)

运行时段/h

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

东

南

西

北

东

南

西

北

东

南

西

北

建筑物外距离

生产车间
卧式过滤机
10
70（等效后：80）
选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减
20
40
1.2
100
40
20
10
40.00
47.96
53.98
60.00
15
8h/d

25
32.96
38.98
45
1

搅拌机
8
75（等效后：84.03）
60
40
1.2
60
40
60
10
48.47
51.99
48.47
64.03
15
33.47
36.99
33.47
49.03
1

压滤机
20
70（等效后：83.01）
90
45
1.2
30
45
90
5
53.47
49.95
43.93
69.03
15
38.47
34.95
28.93
54.03
1

20
70（等效后：83.01）

90
40
1.2
30
40
90
10
47.46
50.965
43.93
63.01
15
32.46
35.97
28.93
48.01
1

导热油炉
2
75（等效后：78.01）
60
45
1.2
60
45
60
5
43.45
44.95
42.45
64.03
15
28.45
29.95
27.45
49.03
1

表4-9  室外声源噪声源强调查清单

设备名称

数量(台/套)

源强dB(A)

位置

空间相对位置/m

运行时段

治理措施

源强dB(A)

(措施后)

发声性质

X

Y

Z

风机
1

85
室外

60
50
1
昼间
低噪声设备、基础减振
50
连续




	
	（3）预测因子、方位

预测因子：等效连续A声级。

预测方位：厂界南、厂界西、厂界北、厂界东。

（4）预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
Lp2=Lp1-(TL+6)
式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；TL--隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw --点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R--房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



式中：Lp1i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij--室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N--室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



式中：Lp2i(T)--靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



式中：Lw --中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)--靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S--透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、 障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。
Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1）
式中：Lp(r) --预测点处声压级，dB；
Lw --由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
DC --指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv --几何发散引起的衰减，dB；
Aatm--大气吸收引起的衰减，dB；
Agr --地面效应引起的衰减，dB；
Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc--其他多方面效应引起的衰减，dB。
Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2）
式中：Lp(r) --预测点处声压级，dB；
Lp(r0) --参考位置r0处的声压级，dB；
DC --指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv --几何发散引起的衰减，dB；
Aatm--大气吸收引起的衰减，dB；
Agr --地面效应引起的衰减，dB；
Abar --障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc--其他多方面效应引起的衰减，dB
预测点的A声级LA(r)可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]
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式中：LA（r）--距声源r处的A声级，dB（A）；

Lpi（r）--预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
△Li-----第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

（5）预测评价内容

主要预测和评价内容：正常工况下，噪声源对厂界声环境的影响，预测厂界贡献值及达标情况。

（6）预测结果与评价

根据预测模式及噪声源强参数，预测噪声源对厂界四周的影响，具体结果见表4-16。

表4-10  噪声预测结果统计表

预测方位

最大值点空间相对位置/m

贡献值（dB(A)）

背景值（dB(A)）
预测值(dB(A))
标准限值（dB(A)）

达标情况
X

Y

Z

昼间
昼间
昼间
东厂界

121
30
1.2
42.3
/
42.3
60
达标

南厂界

60
-1
1.2
41.8
/
41.8
60
达标

西厂界

-1
30
1.2
40.9
/
40.9
60
达标

北厂界

60
61
1.2
57.1
/
57.9
60
达标

南寺庄村
98
-35
1.2
36.5
45
45.57
60
达标

由上表可知，项目实施后，在采取相应选用低噪设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施的情况下，厂界四周噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；南寺庄村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，企业夜间不生产。因此，本项目运营后，对周边声环境影响较小，噪声污染防治措施可行。

（7）噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，提出相应的环境监测计划，定期监测项目主要污染源，掌握项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。

污染源监控计划：根据项目生产特点和污染物排放特征，噪声污染源监测点位、监测项目、采样频次等见下表。

表4-11  噪声污染源环境监测工作计划

环境要素

监测点

监测因子

监测频次

噪声

厂界四周外1m各设一个监测点

等效连续A声级

1次/季度

4、固体废物

（1）一般工业固体废物

①废滤布：项目生产运营过程中定期更换废滤布，根据生态环境部办公厅2024年1月22日分布的《固体废物分类与代码目录》，废物代码为：SW59，900-099-S59。废滤布共计更换200条/年，废滤布包含原布（0.5kg/条）及其沾染植物油脂，根据物料平衡，沾染油脂量为0.465t/a，则废滤布产生量为0.565t/a，经收集后外售综合利用。

②含油木屑：项目生产运营过程中在生产设备周边地面铺洒部分木屑，用于生产设备压榨过程中溅落部分油脂，根据生态环境部办公厅2024年1月22日分布的《固体废物分类与代码目录》，废物代码为：SW59，900-099-S59。木屑年用量1.0t，含油木屑包含木屑及其沾染植物油脂，根据物料平衡，沾染油脂量为0.5t/a，则含油木屑产生量为0.5t/a，经收集后外售综合利用。
（2）危险废物

①碱液喷淋塔浮油：根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目碱液喷淋塔油水分离装置产生的浮油属于危险废物（HW08，900-210-08）。根据废气污染物源强核算，碱液喷淋塔处理效率按20%计，则产生的浮油量为0.365t/a，收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。

②碱液喷淋塔底泥：根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目碱液喷淋塔定期清理产生的底泥属于危险废物（HW08，900-209-08），碱液喷淋塔每季度清理一次，一次清理量约为0.02t，则年清理产生量为0.08t/a，收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。

③检验废料：根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目含油率检验产生的废弃样品废料属于危险废物（HW49，900-041-49），检验废料产生量为0.05t/a，收集暂存于危废暂存间，定期交由危废处置资质单位处理。
④废试剂瓶：根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目检验用石油醚试剂瓶属于危险废物（HW49，900-041-49），废试剂瓶产生量为0.005t/a，收集暂存于危废暂存间，定期交由危废处置资质单位处理。
⑤废过滤棉：根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目干式过滤装置定期更换的废过滤棉属于危险废物（HW49，900-041-49）。过滤棉每月更换一次，一次更换量为0.02t，则年更换量为0.24t/a。废过滤棉经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。
⑥废活性炭：根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭为危险废物（HW49，900-039-49）。根据“冀环应急〔2022〕140号 关于印发《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》的通知”，项目使用碘值800mg/g的蜂窝活性炭，项目有机废气处理一次填充量为1t，更换周期为100d。废活性炭包含活性炭及其吸附有机废气量，活性炭吸附处理效率按75%计，吸附有机废气量为1.097t/a，则废活性炭年产生量为4.097t/a。废活性炭经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。
（3）生活垃圾

全厂劳动定员为10人。按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则项目人员产生的生活垃圾5kg/d，年产生活垃圾1.5t/a，由环卫部门定期清运。

表4-12  固体废物源强核算结果及相关参数
编号
产生工序
名称
产生量（t/a）
处置量（t/a）
属性
最终去向
1
压滤
废滤布
0.565
0.565
一般工业固体废物
分类收集，外售综合利用
2
清洁
含油木屑
1.5
1.5
3
废气处理
碱液喷淋塔浮油
0.365
0.365
危险废物

暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处理

4

废气处理
碱液喷淋塔底泥
0.08
0.08
5
检验
检验废料
0.05
0.05
6
检验
废试剂瓶
0.005
0.005
7
废气处理

废过滤棉
0.24
0.24
8
废气处理

废活性炭

4.097
4.097
9
职工生活
生活垃圾

1.5
1.5
--

由环卫部门定期清运

表4-13  项目危险废物贮存基本情况表
编号
贮存设施名称
危险废物名称
产生量（t/a）
最大贮存量（t/a）
危废类别
危废代码
贮存设施面积
贮存周期
1
危险废物暂存间
碱液喷淋塔浮油
0.365
0.365
HW08
900-210-08
20m2
一年
2
碱液喷淋塔底泥
0.08
0.08
HW08
900-209-08
3
检验废料
0.05
0.05
HW49
900-041-49

4
废试剂瓶
0.005
0.005
HW49
900-041-49
5
废过滤棉
0.24
0.24
HW49
900-041-49
6
废活性炭
4.097
4.097
HW49
900-039-49
2、环境管理要求

（1）一般固废管理要求
依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条规定“收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，本项目设置一般固废暂存间，并对其采取以下防治措施：
A.贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。
B.为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。
C.为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。
D.贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。
E.企业应建立检查维护制度，定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。
F.企业定期对职工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
（2）危废暂存间贮存管理要求：

本项目危险废物暂存间内暂存的危险废物分类存放，危废间占地面积20m2，危废间面积能够满足本项目危险废物的暂存需求。

本项目为防止危险固体废物在危废暂存间内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关内容，危废间需做以下处理：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

存放容器应满足以下要求：

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

危废间建设要求如下：
由于本项目生产过程中会产生危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下：

表4-14  危废间及储存容器标签示例
场合

样式

要求

室外
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危险废物设施标志可采用附着式和柱式两种固定方式。附着式标志的设置高度，应尽量与视线高度一致；柱式的标志和支架应牢固地联接在一起，标志牌最上端距地面约2m；位于室外的标志牌中，支架固定在地下的，其支架埋深约0.3m。

贮存分区示例图
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危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。

危险废物标签示例图
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危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为：

箱类包装：位于包装端面或侧面；

袋类包装：位于包装明显处；

桶类包装：位于桶身或桶盖；

其他包装：位于明显处。

（3）委托利用或者处置的环境影响分析

本项目危险废物均委托具有相应处理资质的单位进行处置，该资质单位必须是能提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物及相关环境服务的企业，须持有生态环境部门颁发的《危险废物经营许可证》。本项目产生的危险废物类别均应在其经营范围内，且危险废物产生量较小，不会对其处理负荷造成冲击，不会产生显著的环境影响。

综上所述，本项目产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对当地的景观环境和生态环境造成污染影响。
五、地下水环境影响分析
项目生产车间地面拟全部硬化处理，植物油加工区、成品油罐区、原料贮存区及危废暂存间等区域为重点防渗区域，项目在正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，不会对地下水环境造成污染。
（1）源头控制措施
为了保护土壤及地下水环境，采取措施从源头上控制对土壤及地下水的污染，从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，主要措施：严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。
（2）防渗措施方案

针对项目污染特点，其污染防控措施主要在于“防”，对厂区可能产生污染的地面基础进行防渗处理，阻止污水下渗进入地下水环境。项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设计地下水污染防治措施。根据该标准，本项目的防渗区域及防渗方案要求见下表：

表4-15  本项目防渗要求一览表
防渗分区

区域

具体防渗要求

重点防渗区

植物油加工区、成品油贮存罐区、原料贮存区及危废暂存间

车间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s

一般防渗区

生产车间

三合土铺底，再在上层铺100~150mm的水泥进行硬化，防渗层防渗系数≤10-7cm/s

简单防渗区

办公区及厂房内其他区域

一般地面硬化

（3）突发事件应急措施

为了应对事故工况下可能会发生的污染地下水的事故，应明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施，以防止受污染的地下水扩散。因此，环评要求一旦发生泄露污染地下水事故，立刻启动以下环境应急措施。

①一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。

②假设场地内发生地下水突发污染事故，为将场地突发污染事故对下游地下水可能产生的影响降到最低，在发生污染事件时，建设单位首先尽快对地表污染物进行收集和处理，修缮发生污染的设施和防渗结构。

④组织管理及检查要求

项目建设单位要加强应急措施的监督管理工作，一旦发生事故，做好地下水应急工作和公开信息工作。

六、土壤环境影响分析

根据项目污染物排放特征及污染途径，分析项目对土壤环境产生的影响。

根据土壤环境影响分析可知，项目可能对土壤造成污染的途径主要为：危废泄漏或油类物质发生泄漏，其中油类等较难降解有机物入渗土壤，可能会对土壤产生一定的影响，主要表现为土壤中石油类浓度的升高。项目植物油加工区、成品油贮存罐区、原料贮存区及危废暂存间等区域做重点防渗，防渗要求为：铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s，阻止含油废液渗入土壤，有效减轻油类对周围土壤的环境影响。

综上所述，项目运营期间对项目区土壤环境的影响不大。

七、环境风险影响分析

环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。

（1）风险物质识别

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量的规定，项目所涉及的危险物质为：植物油泥、废硅藻土、成品油、碱液喷淋塔浮油、底泥、检验废料、废试剂瓶、废活性炭、废过滤棉等。
（2）环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，危险物质Q值确定见下表。

表4-16  项目危险物质一览表
序号
危险物质名称
CAS
最大存在总量qn/t
临界量Qn/t
Q值
风险等级

1

植物油泥

/

100
2500

0.04
Q=0.31674＜1，

风险评价等级为“一般风险”
2

废硅藻土

/
300
2500
0.12
3

成品油

/

150
2500
0.06
4

碱液喷淋塔浮油
/

0.365
50
0.0073
5
碱液喷淋塔底泥
/

0.08
50
0.0016
6

检验废料
/

0.05
50
0.001
7
废试剂瓶
/

0.005
50
0.0001
8
废活性炭
/

4.097
50
0.08194
9
废过滤棉

/

0.24
50
0.0048
项目Q值
0.31674
（3）评价工作等级划分

技改项目环境风险潜势为I，对照下表，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
表4-17  评价工作等级划分一览表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。

（4）环境风险识别

本项目环境风险及环境影响途径识别见下表。

表4-18  本项目环境风险及环境影响途径识别表

序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

1

原料贮存区、成品油罐区、危废暂存间
植物油泥、废硅藻土、成品油、碱液喷淋塔浮油、底泥、检验废料、废试剂瓶、废活性炭、废过滤棉

油类物质、废活性炭等
危险物质泄漏（散落）、火灾、引发伴生/次生污染排放

大气、地表水、地下水

企业职工、

村庄居民

（5）环境风险分析

本项目一旦发生植物油泥、废硅藻土、成品油、碱液喷淋塔浮油、底泥、检验废料、废试剂瓶、废活性炭、废过滤棉泄漏或引发火灾产生的伴生/次生污染等，对厂区及周边工作人员造成一定影响。所以，当发生事故后，应立即采取相应的应急预案，对周围受影响的人员进行疏散，避免人员伤亡。本项目发生爆炸及毒性物质扩散环境风险事故概率较小，故不会对附近居住区居民产生明显影响。

（6）环境风险防范措施

①定期检查植物油泥、废硅藻土、成品油、碱液喷淋塔浮油、底泥、检验废料、废试剂瓶、废活性炭、废过滤棉等的包装容器，发现破损及时处理。将泄漏液体收集在密封的容器中，尽快清洁现场，阻止污染物外泄。
②对职工加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。

③原料贮存区、植物油加工区、成品油罐区及危废暂存间地面进行重点防渗处理，车间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

④泄漏应急措施

植物油泥、废硅藻土、成品油、碱液喷淋塔浮油、底泥、检验废料、废试剂瓶、废活性炭、废过滤棉等一旦泄露，迅速将其转移至其他桶内，及时用沙子、泥土或其它可用来拦堵的材料设置障碍，以防止扩散，可将风险控制在原料暂存区内或危废间范围内，用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，泄露的危险废物及污染的土壤作为危险废物委托资质单位进行处理。
⑤火灾应急措施

生产车间按规范配置灭火器材和消防装备。一旦起火，不要惊慌失措，如果火势不大，应迅速利用备有的简易灭火器材，采取有效措施控制和扑救火灾。若火势较大应迅速拨打火警电话。发现火源时，现场人员应利用附近灭火器材积极扑灭初期火灾，并迅速向值班领导报告。在难以控制时应立即佩戴自救器，按照火灾事故的避灾路线，迅速撤出灾区。

（7）环境风险评价结论

通过以上分析，建设单位应按照本评价，做好各项风险的预防和应急措施。项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故基本可在厂内解决，影响在可恢复范围内，影响不大。

八、生态

本项目位于河北省邯郸市魏县棘针寨镇南寺庄村，技改项目依托现有厂房，不新增用地。本项目周边无自然保护区、世界文化遗产、自然遗产等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区等生态环境保护目标。

因此，本项目不会对周边生态环境产生影响。

九、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。




环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	植物油加工废气排放口
	非甲烷总烃、臭气浓度
	在过滤机、搅拌机、压滤机、成品油储罐处设置集气罩，废气收集后汇入1套“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附装置”处理，由1根15m排气筒排放
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中“其他工业行业”非甲烷总烃排放限值要求；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求

	
	厂界无组织
	非甲烷总烃
	车间密闭，提高废气收集效率
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放浓度限值

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界无组织排放浓度限值

	
	厂区内无组织
	非甲烷总烃
	
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内非甲烷总烃无组织排放限值

	地表水环境
	职工生活
	生活废水
	盥洗废水直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，委托附近村民定期清运作农肥，不外排
	不外排

	
	
	碱液喷淋塔废水
	经配套油水分离处理后循环使用，定期补充损耗，不外排
	

	声环境
	生产设备
	厂界噪声
	选用低噪声设备，增加减振基础、加强厂房隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	固体废物
	压滤
	废滤布
	分类收集，外售综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

	
	清洁
	含油木屑
	
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	由环卫部门定期清运
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年09月实施）中第四章中的相关内容

	
	检验
	检验废料
	暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	废试剂瓶
	
	

	
	废气处理
	喷淋塔浮油
	
	

	
	
	喷淋塔底泥
	
	

	
	
	废过滤棉
	
	

	
	
	废活性炭
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	项目进行分区防渗：

重点防渗区植物油加工区、原料贮存区、成品油罐区及危废暂存间；防渗要求为车间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

一般防渗区：生产车间；防渗要求为：三合土铺底，再在上层铺100~150mm的水泥进行硬化，防渗层防渗系数≤10-7cm/s。

简单防渗区：办公区及厂房内其他区域，防渗要求为一般地面硬化。

	生态保护措施
	搞好工程绿化工作，植物搭配注重层次及空间变化，人行道两侧栽种有观赏价值的树木，既有防风、降尘、隔声的作用，又可起到保护环境的目的。

	环境风险防范措施
	项目为防止风险事故的发生，应采取以下防范措施：

①在平面布置中，各生产区域、装置及建筑物间均设置足够的防火安全间距，道路则根据消防车对通道的要求进行设计与布置。

②在建筑物设计中严格按照《建筑设计防火规范》等规定，并按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材。

③原料需做到随用随购，不储存多余原料，对必须储存的原料设专人看管。

④危险废物暂存间依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的规范要求，采取严格防渗措施，水泥硬化基础上增涂2mm厚环氧树脂进行防腐、防渗，防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s。

⑤危废间配备足够的灭火器。

⑥企业必须高度重视安全生产工作，由一名厂领导主抓安全工作，各车间和生产工段都应设专门的安全员，并建立严格的安全生产规章制度。严格检查、照章办事，及时消除事故隐患。

	其他环境管理要求
	环境管理与监测计划

为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。

（1）环境管理要求

①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时当地环境保护部门汇报各阶段的情况。

②根据《中华人民共和国环境保护法》第41条规定：“建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置”。

③排污许可制度衔接，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应在规定时间内取得排污手续。

④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入运营或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。

建设单位按照《企业环境信息依法披露管理办法》（部令第24号）进行相关信息的公开。

（2）环境管理组织机构

设立控制污染、环境的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护工作。将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、环境事件等建立环境管理台账。

（3）排污许可管理

项目排污许可属于简化管理，参考《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）中相关要求，进行排污许可证的申请核发，以及后续的排污许可证的管理。

（4）排污口规范化管理

对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996），对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。

a、建设规范化排污口

建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。

b、设立标志牌

表5-1 环境保护图形符号一览表
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废气排放口标识牌
一般固体废物排放口标志牌
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噪声排放源标志牌
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危险废物贮存设施标识牌

c、建立规范化排污口档案

建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向、立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。

（5）验收管理要求

依据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017]4号）以及《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》（生态环境部公告 公告2018年第9号），建设项目竣工后，建设单位应当按照标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，进行验收监测并编制验收报告。




六、结论

	本项目选址合理，符合国家及地方相关的产业政策要求；项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求；本项目依照环境保护措施监督检查清单，逐一落实本报告提出的污染项目，并在施工过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，不会对周围环境产生明显影响。

因此，从环保角度分析，该工程建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	     项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.573t/a
	/
	0.573t/a
	+0.573t/a

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	一般工业

固体废物
	废滤布
	/
	/
	/
	0.565t/a
	/
	0.565t/a
	+0.565t/a

	
	含油木屑
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	+1.5t/a

	危险废物
	检验废料
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	废试剂瓶
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	+0.005t/a

	
	碱液喷淋塔浮油
	/
	/
	/
	0.365t/a
	/
	0.365t/a
	+0.365t/a

	
	碱液喷淋塔底泥
	/
	/
	/
	0.08t/a
	/
	0.08t/a
	+0.08t/a

	
	废过滤棉
	/
	/
	/
	0.24t/a
	/
	0.24t/a
	+0.24t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	4.097t/a
	/
	4.097t/a
	+4.097t/a

	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	+1.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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