
河北魏县经济开发区管理委员会

魏经开审批环表〔2026〕16号


河北魏县经济开发区管理委员会
关于魏县城市发展投资运营有限公司魏县再生资源循环综合利用项目环境影响报告表的批复

魏县城市发展投资运营有限公司：
你公司所报《魏县城市发展投资运营有限公司魏县再生资源循环综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
一、项目位于魏县经济开发区绿环循环经济产业园区。分为两个厂区，坐标分别为：北厂区:东经 114°56′52.954′′,北纬 36°6′44.597′′南厂区:东经 114°56′58.786′′,北纬 36°6′23.547′′。建设内容及建设规模：项目总占地面积 91.28 亩,总建筑面积 34388.87平方米,主要建设分拣中心厂房、吹膜生产厂房、成品仓库、综合楼及配套用房;购置智能分拣、破碎清洗、造粒、吹膜、智能回收机等生产设备;配套建设场地硬化、给排水、供电、消防、屋面光伏、储能、场地硬化、充电桩等基础设施。项目建成后年分拣纸张828吨,年分拣废旧塑料 270吨(用于破碎清洗造粒),年分拣织物594吨,年分拣金属等其他108吨;年产PET颗粒7281吨, HDPE颗粒3640.5吨, PP 餐盒颗粒2427吨, PP杂塑颗粒2912.4吨,ABS+PS混合颗粒1456.2吨,PE颗粒6067.5吨;年产地膜4032吨,滴灌带1728吨,棚膜6000吨,年光伏发电260万千瓦时(厂区自用)。项目总投资22978.68万元，其中环保投资60万元，占总投资0.26%。
二、根据你公司委托邯郸市博盈环保科技有限公司编制的《报告表》，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合区域土地利用规划等前提下，原则同意《报告表》结论，后续应满足相关要求。
三、项目须严格按照《报告表》规定进行建设，采用先进的技术和设备，提高自动化控制水平。各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，并重点做好以下工作：
（1）废气：项目废气主要为1#分拣中心分拣平台分选、废 PET 塑料破碎、熔融挤出及冷却工序废气；2#分拣中心
融挤出及冷却工序废气；吹膜生产厂房融挤出及冷却、黏合密封工序废气；污水处理站废气；食堂废气以及无组织废气。
有组织废气主要为1#分拣中心分拣平台分选、废 PET 塑料破碎、熔融挤出及冷却工序废气；2#分拣中心融挤出及冷却工序废气；吹膜生产厂房融挤出及冷却、黏合密封工序废气；污水处理站废气；食堂废气。其中，1#分拣中心分拣平台分选、废 PET 塑料破碎、熔融挤出及冷却工序废气由全密闭集气管道收集+袋式除尘器和两级活性炭吸附装置处理，后经排气筒排放；2#分拣中心融挤出及冷却工序废气由全密闭集气管道收集+袋式除尘器和两级活性炭吸附装置处理，后经排气筒排放。吹膜生产厂房融挤出及冷却、黏合密封工序废气经集气罩收集+袋式除尘器和两级活性炭吸附装置处理，后经排气筒排放。均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单中的表5特别排放限值要求、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表 1 排放限值要求和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排气筒排放限值要求。污水处理站废气通过活性炭吸附装置处理，后经排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》( GB14554-93)表2排气筒排放限值要求。食堂废气通过油烟净化器处理后高于建筑物排放，满足《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/ 5808—2023)表 1 中型排放限值要求。
无组织废气主要为无组织颗粒物，非甲烷总烃以及未收集的无组织废气等。通过采取污水处理站封闭运行,喷洒除臭剂,卸料、拆包上料采取雾炮抑尘,车间密闭,加强废气收集等措施降低废气无组织排放。满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015(含2024年修改单))表9企业边界大气污染物浓度限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表2排放限值和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建排放限值要求。
（2）废水：该项目废水主要为生活废水(含餐饮废水)和废塑料湿法破碎、清洗废水。其中生活废水(含餐饮废水)经隔油池+化粪池处理后，通过园区管网排入魏县绿环循环经济产业园有限公司深度处理；废塑料湿法破碎、清洗废水经过格栅+调节池+混凝沉淀+A/O一体化+石英砂过滤处理后，通过园区管网排入魏县绿环循环经济产业园有限公司深度处理。满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级排放标准及魏县绿环循环经济产业园污水处理站进水指标要求。
（3）噪声：本项目噪声主要来源于各生产设备等运行时产生的噪声，设备通过选用低噪声设备，采取基础减振，风机设置软连接、厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)3类/4类标准。
（4）固体废物：该项目固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物包括废包装物、废边角料、不合格品、废过滤网、废标签、杂质(沉渣)、除尘灰、废布袋、污泥及栅渣、废石英砂。其中废包装物、废边角料、不合格品、废过滤网、废标签、杂质(沉渣)、除尘灰、废布袋均集中收集后定期外售；污泥及栅渣由委托单位经污泥泵抽至密闭罐车内与栅渣一起外运处置,随产随清,随清随运,不在厂区暂存；废石英砂由运维单位定期更换清运，交由具备一般工业固废综合利用资质单位处置。危险废物包括废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭。均收集后暂存于危废间内，定期交有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门定期清运。
四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。
五、该项目如可研审查或设计和施工变化造成项目性质、规模、工艺和选址或者防治生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。工程自批复之日起五年后方决定开工建设的，需将环评文件报我局重新审核。
六、按照关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发﹝2015﹞163号）及其他文件要求，本项目环保方面的事中事后监督管理由邯郸市生态环境局魏县分局负责。你公司按规定接受各级环境保护行政主管部门的日常监督管理。
七、本批复仅代表环评方面意见，在认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，项目建设可行。按照法律规定，项目开工建设和投产使用还需土地、规划等其他方面手续，请你单位尽快到相关部门办理其他相关手续，相关部门出具意见之前不得开工。项目竣工后还需按相关规定开展环保验收，环保验收合格后，方可正式投入运行使用。
八、本项目主要污染物总量控制指标为：COD：1.870t/a；NH3-N：0.206t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。


河北魏县经济开发区管理委员会

二〇二六年11月2日





















抄送：县大气办、邯郸市生态环境局魏县分局
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