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魏经开审批环表〔2026〕07号

河北魏县经济开发区管理委员会
关于一亩田(河北)未来食品有限公司面筋制品生产项目环境影响报告表的批复

一亩田(河北)未来食品有限公司：
你公司所报《一亩田(河北)未来食品有限公司面筋制品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
一、项目位于河北省邯郸市魏县经济开发区魏县现代农业园区。厂址中心地理坐标为北纬36°20′39.887″，东经114°59′55.409″。建设内容及建设规模：项目占地40290.98㎡，主要建设生产车间、办公楼、仓库、冷库及其他附属设施，购置安装真空上料系统、混合机、双螺杆挤压机、蒸煮/卤制锅、真空包装机等设备。项目建成后年产面筋制品10000吨。项目总投资19000万元，其中环保投资60万元，占总投资0.32%。
2、 根据你公司委托邯郸市博盈环保科技有限公司编制的《报告表》，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合区域土地利用规划等前提下，原则同意《报告表》结论，后续应满足相关要求。
项目须严格按照《报告表》规定进行建设，采用先进的技术和设备，提高自动化控制水平。各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，并重点做好以下工作：
（1）废气：该项目产生的废气污染物主要为生产车间投料粉尘废气、车间蒸煮/卤制过程异味废气、烤箱烘干天然气燃烧废气、生产车间蒸汽发生器天然气燃烧废气、污水处理恶臭废气以及未收集的无组织废气等。
有组织废气主要为生产车间投料粉尘废气、车间蒸煮/卤制过程异味废气、烤箱烘干天然气燃烧废气、生产车间蒸汽发生器天然气燃烧废气、污水处理恶臭废气，其中生产车间投料粉尘废气经集气罩收集后通过袋式除尘器处理后经排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2标准要求；车间蒸煮/卤制过程异味废气经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后经排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值；烤箱烘干天然气燃烧废气使用清洁能源天然气后经过排气筒排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640－2012）表1、表2标准限值要求同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气〔2019〕56号)要求；生产车间蒸汽发生器天然气燃烧废气使用清洁能源天然气并安装低氮燃烧器后经过排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》 (DB13/5161-2020)中表1大气污染物排放限值要求；污水处理恶臭废气经过活性炭吸附装置处理后经排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）表2中排放限值。
      无组织废气主要为无组织颗粒物，非甲烷总烃以及未收集的无组织废气等。通过采取加强有组织收集、车间密闭、加强管理等措施降低废气无组织排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值要求和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准表1二级新扩改建标。
（2）废水：本项目产生的废水主要为生活废水、软水制备系统废水、蒸汽发生器废水、浸泡清洗废水、卤制废水、检验废水、地面冲洗废水、设备冲洗废水、以及杀菌废水。其中生活废水经化粪池处理后，由园区污水管网排入魏县经济开发区污水处理有限公司；生产废水经厂区污水处理站“格栅+沉淀+调节+破乳+絮凝+气浮+A/O+沉淀”处理后经园区污水管网排入魏县经济开发区污水处理有限公司。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足魏县经济开发区污水处理有限公司进水水质要求。
（3）噪声：本项目噪声主要来源于生产设备等运行时产生的噪声，设备通过选用低噪声设备，采取基础减振，风机设置软连接、厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)3类标准。
[bookmark: _GoBack]（4）固体废物：该项目固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物包括污泥、废包装材料、废渣、不合格品、除尘灰。均收集后外售综合利用。危险废物包括废活性炭，收集后暂存于危废间内，定期交有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门定期清运。
四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。
五、该项目如可研审查或设计和施工变化造成项目性质、规模、工艺和选址或者防治生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。工程自批复之日起五年后方决定开工建设的，需将环评文件报我局重新审核。
六、按照关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发﹝2015﹞163号）及其他文件要求，本项目环保方面的事中事后监督管理由邯郸市生态环境局魏县分局负责。你公司按规定接受各级环境保护行政主管部门的日常监督管理。
七、本批复仅代表环评方面意见，在认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，项目建设可行。按照法律规定，项目开工建设和投产使用还需土地、规划等其他方面手续，请你单位尽快到相关部门办理其他相关手续，相关部门出具意见之前不得开工。项目竣工后还需按相关规定开展环保验收，环保验收合格后，方可正式投入运行使用。
八、本项目主要污染物总量控制指标为:COD：0.335t/a；NH3-N：0.021t/a；SO2：0.561t/a；NOx：0.627t/a。


河北魏县经济开发区管理委员会

二〇二六年二月二十六日





抄送：县大气办、邯郸市生态环境局魏县分局
河北魏县经济开发区管理委员会                2026年2月26日
（共印6份）
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